[Information]
; (Latest Translator, First Translator, Second Translator ...)
TRANSLATOR=Maxix, Marián Hikaník, Ján Kinčeš
VERSION=9.1.1

[Language]
LANGUAGE=Slovensky
CHARACTER_CODE=Unicode (UTF-16, LE, w/ BOM)
; Locale ID: https://docs.microsoft.com/previous-versions/windows/embedded/ms912047(v=winembedded.10)
LOCALE_ID=Ox041B

[Url]
WIKIPEDIA_SMART=https://sk.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.

[Menu]
FILE=&Súbor
CUSTOMIZE=&Prispôsobiť
EXIT=&Ukončiť
EDIT=Ú&pravy
COPY=&Kopírovať
FUNCTION=F&unkcia
HIDE_SMART_INFO=Skryť hodnoty &S.M.A.R.T.
HIDE_SERIAL_NUMBER=Skryť sériové čís&lo
SHOW_DRIVE_LETTER=Zobraziť písmeno &jednotky
ADVANCED_DISK_SEARCH=Pokročilé &vyhľadávanie na disku
EVENT_LOG=Záznam &udalostí
AAM_APM_CONTROL=Ovládanie hlučnosti a spotreby disku
AUTO_AAM_APM_ADAPTION=Automatické prispôsobenie hlučnosti a spotreby disku
RESIDENT=Rez&identnosť
STARTUP=&Spustenie
OPEN_DISK_MANAGEMENT=Otvoriť "Správu &diskov"
OPEN_DEVICE_MANAGER=Otvoriť "Správcu &zariadení"
ADVANCED_FEATURE=Pokročilé n&astavenia
REFRESH=O&bnoviť
RESCAN=Pres&kenovať znovu
DISABLE=Vyp&núť
AUTO_REFRESH=&Automaticky obnoviť
AUTO_REFRESH_TARGET=Automa&ticky obnoviť a označiť
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=Automatické obnovenie - ozn&ačiť všetky disky
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=Automatické obnovenie - ne&označiť všetky disky
WAIT_TIME_AT_STARTUP=Čas &čakania pri spustení
GRAPH=&Graf
THEME=&Téma
DISK=&Disk
HELP=&Pomocník
HELP_WEB=&Pomocník [Web]
HELP_ABOUT=&O programe CrystalDiskInfo
HELP_ABOUT_SMART=O systéme &S.M.A.R.T. (Wikipedia) [Web]
LANGUAGE=&Jazyk
ITEM=&Položka
TEMPERATURE_TYPE=Typ &teploty
CELSIUS=v stupňoch Celzia (°C)
FAHRENHEIT=v stupňoch Fahrenheita (°F)
HEALTH_STATUS_SETTING=Nastavenie &stavu disku

;Graph
OPTION=&Nastavenie
LEGEND_POSITION=Pozícia &legendy
NORTH_WEST=Vľavo-&hore
NORTH_EAST=Vpravo-h&ore
SOUTH_WEST=V&ľavo-dole
SOUTH_EAST=V&pravo-dole
MAX_PLOT_POINT=&Max. bod grafu
TIME_FORMAT=Formát &času
PAINT_WEEKEND=&Podfarbiť dni víkendu
ALL=&Všetky

;2.7.0
COPY_OPTION=Nastavenie &kopírovania
RESIDENT_STYLE=S&pôsob rezidentnosti
MINIMIZE=Minimalizovať
HIDE=Skryť

;3.0.0
ZOOM=&Priblíženie
AUTO=&Auto
ATTRIBUTE=&Atribúty

;3.5.0
ASCII_VIEW=Náhľad ASCII
AUTO_DTECTION=Automatická detekcia
SECOND=sek.
MINUTE=min.
HOUR=hod.

:3.9.4
WORKAROUND=Po&môcka na riešenie problému

;4.0.0
ALERT_MAIL=Upozornenie e-mailom
MAIL_SETTINGS=Nastavenia e-mailu
SMART_IN_ENGLISH=Parametre S.M.A.R.T. v angličtine
FONT_SETTING=Nastavenie písma

;5.0.0
ALERT_FEATURES=Nastavenia u&pozornenia
ALARM_HISTORY=História alarmov
ALERT_SOUND=Zvuk alarmu
SOUND_SETTINGS=Nastavenia zvuku
GADGET_SUPPORT=Podpora gadgetov
INSTALL_GADGET=Nainštalovať gadget
ENABLE_AUTO=Zapnúť (automatická detekcia)
ENABLE_ALL=Zapnúť (všetky disky)
ENABLE_RAID=Zapnúť (iba RAID-disky)

;6.0.0
HIDE_NO_SMART_DISK=S&kryť disky bez technológie S.M.A.R.T.
GREEN_MODE=Z&elený režim

;8.6.0
SAVE_TEXT=Uložiť (&text)
SAVE_IMAGE=&Uložiť (obrázok)

;9.0.0
DRIVE_SORT_METHOD=Drive Sort Method
PHYSICAL_DRIVE_ID=Physical Drive ID
DRIVE_LETTER=Drive Letter

;9.2.0
VOICE=Voice

[TrayMenu]
EXIT=Ukončiť
REFRESH=Obnoviť
RESCAN=Opätovne skontrolovať
ENABLE=Zapnúť
DISABLE=Vypnúť
ENABLE_ALL=Zapnúť všetko
DISABLE_ALL=Vypnúť všetko
AUTO_REFRESH=Automatické obnovenie
AUTO_REFRESH_01_MIN=1 min.
AUTO_REFRESH_03_MIN=3 min.
AUTO_REFRESH_05_MIN=5 min.
AUTO_REFRESH_10_MIN=10 min.
AUTO_REFRESH_30_MIN=30 min.
AUTO_REFRESH_60_MIN=60 min.
AUTO_REFRESH_TARGET=Automatické obnovenie a označenie
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=Automatické obnovenie - označiť všetky disky
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=Automatické obnovenie - neoznačiť všetky disky
ALARM_SETTING_TEMPERATURE=Nastavenie alarmu - teplota
ALARM_SETTING_HEALTH_STATUS=Nastavenie alarmu - stav disku
SHOW_MAIN_WINDOW=Zobraziť hlavné okno
SHOW_TEMPERATURE_ICON=Zobraziť ikonu teploty
SHOW_ALL_TEMPERATURE_ICON=Zobraziť všetky ikony teploty
HIDE_ALL_TEMPERATURE_ICON=Skryť všetky ikony teploty
COLLECTIVE_SETTING=Kolektívne nastavenie
GRAPH=Graf
;Added 3.0
SHOW_TEMPERATURE_ICON_ONLY=Zobraziť len ikonu teploty

[DiskStatus]
GOOD=Dobrý
CAUTION=Pozor
BAD=Zlý
UNKNOWN=Neznámy
DISK=Disk

[Dialog]
LIST_ID=ID
LIST_CURRENT=Aktuálna hodnota
LIST_WORST=Najhoršia hodnota
LIST_THRESHOLD=Hranica
LIST_RAW_VALUES=Hodnoty RAW
;LIST_DESCRIPTION=Opis
LIST_ATTRIBUTE_NAME=Názov atribútu

FIRMWARE=Firmware
SERIAL_NUMBER=Sériové číslo
INTERFACE=Rozhranie
STANDARD=Štandard
TRANSFER_MODE=Prenosový režim
BUFFER_SIZE=Veľkosť vyrov. pamäte
NV_CACHE_SIZE=Vyrovnávacia pamäť NV
ROTATION_RATE=Rýchlosť otáčania
TEMPERATURE=Teplota
POWER_ON_HOURS=Počet zapnutých hodín
POWER_ON_COUNT=Počet zapnutí
DRIVE_LETTER=Písmeno jednotky
FEATURE=Funkcie
HEALTH_STATUS=Stav disku

UNKNOWN=Neznámy
POWER_ON_COUNT_UNIT=krát
POWER_ON_HOURS_UNIT=hod.
POWER_ON_DAYS_UNIT=dní
POWER_ON_YEARS_UNIT=rokov

;4.3
TOTAL_HOST_WRITES=Celkové zápisy host.
TOTAL_HOST_READS=Celkové čítania host.
TOTAL_NAND_WRITES=Celkové zápisy NAND

;4.5
WEAR_LEVELING_COUNT=Počet korekcií údaja o opotrebovaní

;6.1
CURRENT_MODE_SUPPORTED_MODE=Aktuálny režim | Podporovaný režim
MAJOR_VERSION_MINOR_VERSION=Hlavná verzia | Minoritná verzia

;8.5.0
FONT_FACE=Vzhľad písma
FONT_SCALE=Mierka písma (%)
DEFAULT=Predvolené
OK=OK

;8.9.0
ENABLED=Zapnuté
DISABLED=Vypnuté

[Message]
DETECT_UNIT_POWER_ON_HOURS=Detekcia hodín napájania (vyžaduje cca 130 sekúnd)
DETECT_DISK=Deteguje sa disk
PLEASE_ENABLE_WMI=Prosím zapnite súčasť WMI (Windows Management Instrumentation)
PLEASE_RESTART_THIS_APPLICATION=Ak chcete zmeniť tému vzhľadu, prosím reštartujte tento program
DISK_NOT_FOUND=Disk sa nenašiel

[Alarm]
ALARM_TEMPERATURE=Alarm - teplota
ALARM_HEALTH_STATUS=Alarm - stav disku
DEGRADATION=Degradácia
RECOVERY=Obnova
;3.5.0
INFO_HEALTH_STATUS=Info - stav

[Graph]
PLEASE_SELECT_ITEM=Prosím vyberte položku
ACTUAL_VALUE=Aktuálna hodnota (RAW)
NORMALIZED_VALUE=Normalizovaná hodnota (aktuálna)
ALL_ON=Všetko zapnuté
ALL_OFF=Všetko vypnuté
RESET=Reset

[Customize]
LINE_COLOR=Farba čiary
BACKGROUND_IMAGE=Obrázok na pozadí
SUPPORTED_IMAGE_FORMAT=Podporovaný formát obrázka
ALL_FILES=Všetky súbory

;5.0.0
SUPPORTED_SOUND_FORMAT=Podporovaný formát zvuku

[AamApm]
AAM_LOW=<- Potichu (80h)
AAM_HIGH=Výkon (FEh) ->
AAM_RECOMMEND=Odporúčaná hodnota
APM_LOW=<- Min. energia (01h)
APM_HIGH=Výkon (FEh) ->
;3.5.0
AUTOMATIC_ACOUSTIC_MANAGEMENT=Automatický akust. manažment (AAM)
ADVANCED_POWER_MANAGEMENT=Pokročilá správa napájania (APM)

[WindowTitle]
ABOUT=O programe CrystalDiskInfo
GRAPH=Graf
CUSTOMIZE=Prispôsobiť
VERSION_INFORMATION=Informácia o verzii
AAM_APM_CONTROL=Ovládanie AAM/APM
HEALTH_STATUS_SETTING=Nastavenie stavu disku

;5.0.0
ALARM_HISTORY=História alarmov
SOUND_SETTINGS=Nastavenia zvuku

;5.1.0
FONT_SETTING=Nastavenie písma

[HealthStatus]
THRESHOLD_OF_CAUTION=Hranica upozorňovania
APPLY=Použiť
DEFAULT=Predvolené

[Smart]
UNKNOWN=Neznámy
VENDOR_SPECIFIC=Špecifický pre výrobcu
01=Miera chybných čítaní
02=Výkonnosť a priepustnosť
03=Čas rozbehu
04=Počet spustení/zastavení
05=Počet realokovaných sektorov
06=Počet dosiahnutí konca pri čítaní
07=Miera chýb pri vyhľadávaní
08=Výkon z hľadiska času vyhľadávania
09=Počet zapnutých hodín
0A=Počet opakovaných roztočení
0B=Pokusy o rekalibrovanie
0C=Počet cyklov napájania
0D=Miera pokusov o softvérové opravenie chýb pri čítaní
16=Aktuálna úroveň hélia
B8=Chyba typu End-to-End
BB=Zaznamenané neopraviteľné chyby
BC=Prerušenie príkazu
BD=Zápisy s prebehnutím mimo oblasti
BE=Teplota toku vzduchu
BF=Miera chýb zaznamenaných otrasovým senzorom
C0=Počet stiahnutí pri vypnutí napájania
C1=Počet cyklov načítania/odstránenia
C2=Teplota
C3=Hardvérové ECC - obnovené
C4=Počet udalostí realokovania
C5=Počet aktuálne podozrivých sektorov
C6=Počet neopraviteľných sektorov
C7=Počet chýb v kontrolnom súčte UltraDMA
C8=Miera chýb pri zápise
C9=Miera soft. chýb pri čítaní
CA=Chyba pri označovaní adresy dát
CB=Neplatné kontrolné súčty opravy chýb, nájdené pri oprave chýb
CC=Oprava soft. ECC
CD=Miera chýb spôsobených vysokou teplotou
CE=Výška pohybu hlavičiek nad diskom
CF=Napätie potrebné na roztočenie disku
D0=Počet opakovaní roztáčania disku pri nedostatočnom napájaní
D1=Výkon pri vyhľadávaní na disku offline
D3=Počet vibrácií pri zápise
D4=Počet otrasov pri zápise
DC=Posunutie disku
DD=Miera chýb zaznamenaných otrasovým senzorom
DE=Počet hodín v zapnutom stave
DF=Počet opakovaní načítania/odstránenia
E0=Trenie pri zaťažení
E1=Počet cyklov načítania/odstránenia
E2=Doba spúšťania hlavičiek
E3=Počet zvýšení krútiaceho momentu
E4=Počet cyklov stiahnutia hlavičiek disku
E6=Zosilnenie zvuku spôsobeného presunom hlavičiek
E7=Teplota
F0=Hodiny pohybu hlavičiek
FA=Miera opakovaní chybného čítania
FE=Ochrana pred voľným pádom

;Updated 5.4.0
F1=Celkový počet zápisov host.
F2=Celkový počet čítaní hostiteľa

[SmartSsd]
01=Miera chybných čítaní
02=Výkonnosť a priepustnosť
03=Čas rozbehu
04=Počet spustení/zastavení
05=Počet realokovaných sektorov
06=Počet dosiahnutí konca pri čítaní
07=Miera chýb pri vyhľadávaní
08=Výkon z hľadiska času vyhľadávania
09=Počet zapnutých hodín
0A=Počet opakovaných roztočení
0B=Pokusy o rekalibrovanie
0C=Počet cyklov napájania
0D=Miera pokusov o softvérové opravenie chýb pri čítaní
C0=Počet nebezpečných vypnutí
C2=Teplota
C4=Počet udalostí realokovania
C5=Počet aktuálne podozrivých sektorov
C6=Počet neopraviteľných sektorov
; CrystalDiskInfo assign
FF=Zostávajúca životnosť

;Updated 5.4.0
F1=Celkový počet zápisov host.
F2=Celkový počet čítaní hostiteľa

[SmartMtron]
BB=Počet úplných vymazaní

[SmartIndilinx]
01=Miera chybných čítaní
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
B8=Počiatočný počet zlých blokov
C2=Teplota
C3=Počet blokov so zlyhaním programu
C4=Počet blokov so zlyhaním vymazania
C5=Počet blokov so zlyhaním čítania
C6=Celkový počet čítaných sektorov
C7=Celkový počet zapísaných sektorov
C8=Celkový počet príkazov na čítanie
C9=Celkový počet príkazov na zápis
CA=Celkový počet chybných bitov z flash-pamäte
CB=Celkový počet čítaných sektorov s opraviteľnými chybami bitov
CC=Úplný príznak chybného bloku
CD=Max. počet prog./vymazaní (PE) - špecifikácia
CE=Minimálny počet vymazaní
CF=Maximálny počet vymazaní
D0=Priemerný počet vymazaní
D1=Zostávajúca životnosť jednotky

[SmartJMicron60x]
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
C2=Teplota
E5=ID zastavenia systému, Flash ID
E8=Informácia o verzii firmware
E9=Záznam zlyhaní ECC
EA=Priemerný počet vymazaní, max. počet vymazaní
EB=Počet dobrých blokov, počet systémových blokov

[SmartIntel]
03=Čas rozbehu
04=Počet spustení/zastavení
05=Počet realokovaných sektorov
09=Počet hodín napájania
0C=Počet cyklov napájania
AA=Dostupné rezervované miesto
AB=Počet prog. zlyhaní
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AE=Neočakávaná strata napájania
AF=Zlyhanie ochrany proti výpadku napájania
B7=Počet spomalení SATA
B8=Počet detekcií chyby typu End to End
BB=Počet neopraviteľných chýb
BE=Teplota
C0=Počet nebezpečných vypnutí
C2=Teplota
C5=Počet podozrivých sektorov
C7=Počet chýb CRC
E1=Zápisy host.
E2=Opotrebovanie média pracovnou záťažou (časovo)
E3=Pracovné zaťaženie s ohľadom na čas - pomer čítania/zapisovania hostiteľa
E4=Časovač pracovnej záťaže
E8=Dostupné rezervované miesto
E9=Indikátor opotrebovania média
EA=Stav teplotnej brzdy
F1=Zapísané LBA (adresy logických blokov) celkovo
F2=Prečítané LBA (adresy logických blokov) celkovo
F3=Celkové zápisy NAND
F9=Celkové zápisy NAND

[SmartSamsung] ;Updated 6.6
05=Počet realokovaných sektorov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet zapnutí
AF=Počet zlyhaní programu (čip)
B0=Počet zlyhaní pri vymazávaní (čip)
B1=Počet korekcií údaja o opotrebovaní
B2=Počet využitých rezervovaných blokov (čip)
B3=Počet využitých rezervovaných blokov (celkovo)
B4=Počet nevyužitých rezervovaných blokov (celkovo)
B5=Počet prog. zlyhaní (celkovo)
B6=Počet zlyhaní pri vymazávaní (celkovo)
B7=Počet zlých blokov počas behu (celkovo)
BB=Počet neopraviteľných chýb
BE=Teplota toku vzduchu
C2=Teplota
C3=Miera chýb ECC
C6=Počet neopraviteľných chýb offline
C7=Počet chýb CRC
C9=Stav Super cap
CA=Stav režimu SSD
EB=Počet obnovení napájania
F1=Zapísané LBA (adresy logických blokov) celkovo
F2=Prečítané LBA (adresy logických blokov) celkovo

;Added 6.6
AA=Počet nevyužitých rezervovaných blokov (čip) 
AB=Počet zlyhaní programu (čip)
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní (čip)
AD=Počet korekcií údaja o opotrebovaní
AE=Počet neočakávaných strát napájania
B8=Detekcia chyby
E9=Normalizované opotrebovanie média

[SmartSandForce] ;Updated 3.7.0
01=Miera chýb pri čítaní RAW dát
05=Počet vyradených blokov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
0D=Miera soft. chýb pri čítaní
64=Vymazané GB
AA=Počet blokov v rezerve
AB=Počet prog. zlyhaní
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AE=Počet neočakávaných strát napájania
B1=Rozsah opotrebovania - rozdiel
B5=Počet prog. zlyhaní
B6=Počet zlyhaní pri vymazávaní
B8=Zaznamenané chyby kódu na detekciu I/O chyby
BB=Zaznamenané neopraviteľné chyby
C2=Teplota
C3=Počet neopraviteľných chýb ECC typu On-the-Fly
C4=Počet udalostí realokovania
C6=Počet neopraviteľných sektorov
C7=Počet chýb typu SATA R-Errors
C9=Miera neopraviteľných soft. chýb pri čítaní
CC=Miera opravy soft. chýb ECC
E6=Stav ochrany životnosti jednotky
E7=Zostávajúca životnosť SSD
E8=Dostupné rezervované miesto
EB=Stav zálohy výpadku napájania
F1=Zápisy od hostiteľa počas existencie
F2=Čítania od hostiteľa počas existencie

[SmartJMicron61x] ;Added 3.9.0
01=Miera chybných čítaní
02=Výkonnosť a priepustnosť
03=Čas rozbehu
05=Počet realokovaných sektorov
07=Miera chýb pri vyhľadávaní
08=Výkon z hľadiska času vyhľadávania
09=Počet zapnutých hodín
0A=Počet opakovaných roztočení
0C=Počet cyklov napájania
A8=Počet chýb SATA PHY
AF=Počet tabuliek pre zlý klaster (počet zlyhaní ECC)
C0=Počet neočakávaných strát napájania
C2=Teplota
C5=Počet aktuálne podozrivých sektorov
AA=Počet zlých blokov
AD=Počet vymazaní

[SmartMicron] ;Added 4.0.0/ Updated 6.6.0
; RAIN = Redundant Array of Independent NAND
01=Miera chýb pri čítaní RAW dát
05=Realokované bloky NAND
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
0D=Miera soft. chýb
0E=Kapacita zariadenia (NAND)
0F=Používateľská kapacita
10=Dostupné náhradné bloky
11=Zostávajúce náhradné bloky
64=Počet úplných vymazaní
AA=Počet rezervovaných blokov
AB=Počet prog. zlyhaní
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AD=Priemerný počet vymazaní bloku
AE=Počet neočakávaných strát napájania
B4=Nevyužité rezervné bloky NAND
B5=Počet prístupov bez zarovnania
B7=Spomalenie rozhrania SATA
B8=Počet opráv chyby
BB=Zaznamenané neopraviteľné chyby
BC=Počet prerušení príkazu
BD=Počet zlých blokov z výroby
C2=Teplota
C3=Kumulatívny počet opráv ECC bitu
C4=Počet udalostí realokovania
C5=Počet aktuálne podozrivých sektorov
C6=Počet neopraviteľných chýb zistených off-line skenovaním Smart
C7=Miera chýb CRC Ultra DMA
CA=Percento využitej životnosti
CE=Miera chýb pri zápise
D2=Počet úspešných obnovení RAIN
EA=Prečítané bajty spolu
F2=Proces ochrany pred zápisom
F3=Opravené ECC bity
F4=ECC - kumulatívne hraničné udalosti
F5=Kumulatívne stránky programu pre NAND
F6=Celkové zápisy host. sektora
F7=Počet stránok host. programu
F8=Počet stránok programov v pozadí

; Updated 8.11.0
F9=Celkový počet obnovení ISP
FA=Celkový počet Do RefCal
FB=Celkový počet rovín NAND - čítanie (Low 4Bytes)
FC=Celkový počet rovín NAND - čítanie (High 4Bytes)
FD=Celkový počet úspešných premapovaní bloku
FE=Celkový počet skenovaní na pozadí nad limit
DF=Celkový počet skenovaní na pozadí

[SmartMicronMU02] ;Updated 6.6.0
; RAIN = Redundant Array of Independent NAND
01=Miera chýb pri čítaní RAW dát
05=Počet realokovaných sektorov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
0D=Miera soft. chýb
0E=Kapacita zariadenia (NAND)
0F=Používateľská kapacita
10=Dostupné náhradné bloky
11=Zostávajúce náhradné bloky
64=Počet úplných vymazaní
AA=Počet rezervovaných blokov
AB=Počet prog. zlyhaní
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AD=Priemerný počet vymazaní bloku
AE=Počet neočakávaných strát napájania
B4=Nevyužité rezervné bloky NAND
B7=Spomalenie rozhrania SATA
B8=Počet opráv chyby
BB=Zaznamenané neopraviteľné chyby
BC=Počet prerušení príkazu
BD=Počet zlých blokov z výroby
C2=Teplota
C3=Kumulatívny počet opráv ECC bitu
C4=Počet udalostí realokovania
C5=Počet aktuálne podozrivých sektorov
C6=Počet neopraviteľných chýb zistených off-line skenovaním Smart
C7=Miera chýb CRC Ultra DMA
CA=Percento využitej životnosti
CE=Miera chýb pri zápise
D2=Počet úspešných obnovení RAIN
EA=Prečítané bajty spolu
F3=Opravené ECC bity
F4=ECC - kumulatívne hraničné udalosti
F5=Kumulatívne stránky programu pre NAND
F6=Celkové zápisy host. sektora
F7=Počet stránok host. programu
F8=Počet stránok programov v pozadí

; Updated 6.6.0
A0=Počet neopraviteľných sektorov
A1=Platné náhradné bloky
A3=Počiatočné neplatné bloky
94=Celkový počet vymazaní jednoúrovňovej bunky (SLC)
95=Maximálny počet vymazaní jednoúrovňovej bunky (SLC)
96=Minimálny počet vymazaní jednoúrovňovej bunky (SLC)
97=Priemerný počet vymazaní jednoúrovňovej bunky (SLC)
A4=Celkový počet vymazaní NAND
A5=Maximálny počet vymazaní NAND
A6=Minimálny počet vymazaní NAND
A7=Priemerný počet vymazaní NAND
A9=Zostávajúca životnosť v percentách
B5=Počet prog. zlyhaní
B6=Počet zlyhaní pri vymazávaní
C0=Počet stiahnutí pri vypnutí napájania
E8=Dostupné rezervované miesto
F1=Zápis LBA (adresovanie logických blokov) celkovo
F2=Prečítané LBA (adresovanie logických blokov) celkovo
F5=Celkový počet zápisov NAND
F6=Celkový počet zápisov jednoúrovňovej bunky (SLC)
F7=Počet obnovení RAID

; Updated 8.10.0
F9=Celkový počet obnovení ISP
FA=Celkový počet Do RefCal
FB=Celkový počet rovín NAND - čítanie (Low 4Bytes)
FC=Celkový počet rovín NAND - čítanie (High 4Bytes)
FD=Celkový počet úspešných premapovaní bloku
FE=Celkový počet skenovaní na pozadí nad limit
DF=Celkový počet skenovaní na pozadí

[SmartOcz] ;Added 4.5.0
01=Miera chýb pri čítaní RAW dát
03=Čas rozbehu
04=Počet spustení/zastavení
05=Počet realokovaných sektorov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
C2=Teplota
E8=Celkový počet zapísaných sektorov
E9=Zostávajúca životnosť

; Added 6.6.0
64=Celkový počet vymazaných blokov
A7=Režim ochrany SSD
A8=Počet chýb SATA PHY
A9=Počet zlých blokov
AD=Počet vymazaní
B8=Počet zlých blokov z výroby
C0=Počet neočakávaných strát napájania
CA=Celkový počet opravených bitov
CD=Max. hodnotené počty prog./vymazania
CE=Minimálne počty vymazaní
CF=Maximálne počty vymazaní
D3=SATA - počet neopraviteľných chýb
D4=Čítania stránky NAND počas opakovania
D5=Pokusy o opakovanie jednoduchého čítania
D6=Pokusy o opakovanie adaptívneho čítania
DD=Neopraviteľné chyby internej dátovej cesty
DE=Počet obnovení RAID
E6=Ochrana pred stratou napájania
FB=Počet čítaní NAND

;Updated 6.7.0
F1=Celkový počet zápisov host.
F2=Celkový počet čítaní hostiteľa

[SmartPlextor] ;Added (5.1.0)/Updated (5.4.0)
01=Miera chybných čítaní
05=Počet realokovaných sektorov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
AA=Pribudnuté zlé bloky
AB=Počet prog. zlyhaní
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AD=Priemerný počet program./vymazaní
AE=Počet neočakávaných strát napájania
AF=Počet prog. zlyhaní (najhorší prípad)
B0=Počet zlyhaní pri vymazávaní (najhorší prípad)
B1=Počet korekcií údaja o opotrebovaní
B2=Počet použitých rezervovaných blokov (najhorší prípad)
B3=Počet použitých rezervovaných blokov
B4=Počet nevyužitých rezervovaných blokov (celkovo)
B5=Počet prog. zlyhaní
B6=Počet zlyhaní pri vymazávaní
B7=Spomalenie rozhrania SATA
B8=Opravené dátové chyby typu End-to-End
BB=Počet neopraviteľných chýb
BC=Vypršanie časového limitu príkazu
C0=Počet nebezpečných vypnutí
C3=Miera ECC
C4=Počet udalostí realokovania
C6=Počet neopraviteľných sektorov
C7=Počet chýb Ultra CRC
E8=Dostupné rezervované miesto
E9=NAND - zapísané GB
F1=Celkový počet zápisov host.
F2=Celkový počet čítaní hostiteľa

[SmartSanDisk] ;Added 5.2.0
05=Počet opätovne pridelených blokov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
AA=Počet blokov v rezerve
AB=Počet prog. zlyhaní
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AD=Priemerný počet zápisov/vymazaní
AE=Počet neočakávaných strát napájania
BB=Zaznamenané neopraviteľné chyby
C2=Teplota
E6=Percento celkového počtu zápisov/vymazaní
E8=Zostávajúce náhradné bloky
EA=Percento celkového počtu zápisov/vymazaní (bloky BC)
F1=Celkový počet zápisov host.
F2=Celkový počet čítaní hostiteľa

[SmartOczVector] ;Added 5.3.0
05=Akumulované zlé bloky počas chodu
09=Počet hodín napájania
0C=Počet cyklov napájania
AB=Dostupný počet blokov poskytovaných navyše
AE=Počet cyklov napájania (neplánované)
BB=Celkový počet neopraviteľných čítaní NAND
C2=Teplota
C3=Celkový počet zlyhaní programovania
C4=Celkové zlyhania pri vymazávaní
C5=Celkové zlyhania pri čítaní (neopraviteľné)
C6=Čítania host.
C7=Zápisy host.
D0=Priemerný počet vymazaní
D2=Počet chýb kontrolného súčtu SATA
E9=Zostávajúca životnosť
F9=Celkový počet programovaní NAND

;Updated 5.5.0
F1=Celkový počet zápisov host.
F2=Celkový počet čítaní hostiteľa

;Updated 6.6.0
64=Celkový počet vymazaných blokov
B8=Celkový počet zlých blokov z výroby
CA=Celkové číslo prečítaných bitov po oprave
CD=Max. hodnotený počet prog./vymazania
CE=Min. počet vymazaní
CF=Max. počet vymazaní
D4=Celkový počet čítaní NAND stránok vyžadujúcich opätovné čítanie
D5=Celkový počet pokusov o opakovanie jednoduchého čítania
D6=Celkový počet pokusov o opakovanie adaptívneho čítania
DD=Ochrana internej dátovej cesty - neoprav. chyby
DE=Počet obnovení RAID
E0=V záruke
E1=DAS polarita
E2=Parciálne P-zlyhanie
E6=Zápis príznaku pre aktivovanie brzdy
F9=Celkový počet programovaní NAND (stránky)
FB=Celkový počet čítaní NAND

[SmartCorsair] ;Added 6.2.0
01=Miera chýb pri čítaní RAW dát
05=Počet vyradených blokov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
AA=Počet blokov v rezerve
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AE=Počet neočakávaných strát napájania
B5=Počet prog. zlyhaní
BB=Zaznamenané neopraviteľné chyby
C2=Teplota
C4=Počet udalostí realokovania
E7=Zostávajúca životnosť SSD
F1=Existencia - zapísané GB
F2=Existencia - prečítané GB

[SmartToshiba] ;Added 6.2.0
01=Miera chybných čítaní
02=Výkonnosť a priepustnosť
03=Čas rozbehu
04=Počet spustení/zastavení
05=Počet realokovaných sektorov
07=Miera chýb pri vyhľadávaní
08=Výkon z hľadiska času vyhľadávania
09=Počet zapnutých hodín
0A=Počet opakovaných roztočení
0B=Pokusy o rekalibrovanie
0C=Počet cyklov napájania
A7=Režim ochrany SSD
A8=Počet chýb SATA PHY
A9=Celkový počet zlých blokov
AD=Počet vymazaní
C0=Počet neočakávaných strát napájania
C2=Teplota
C4=Počet udalostí realokovania
C5=Počet aktuálne podozrivých sektorov
C6=Počet neopraviteľných sektorov
F1=Celkový počet zápisov host.
F2=Celkový počet čítaní hostiteľa

[SmartSanDiskGb] ;Added 6.2.0
01=Miera chybných čítaní
05=Počet opätovne pridelených blokov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
A5=Počet vymazaní bloku (jednoúrovňová bunka, SLC)
A6=Minimálne cykly prog./vymazania (P/E)
A7=Maximálny počet zlých blokov na čip
A8=Maximálny počet cyklov prog./vymazania
A9=Zlé bloky spolu
AA=Pribudnuté zlé bloky
AB=Počet prog. zlyhaní
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AD=Priemerné cykly prog./vymazania (P/E)
AE=Počet neočakávaných strát napájania
B8=Počet detekcií/opráv chyby typu End to End
BB=Zaznamenané neopraviteľné chyby
BC=Počet prerušení príkazu
C2=Teplota
C7=Počet chýb CRC
D4=Chyba SATA PHY
E6=Indikátor opotrebovania média
E7=Zostávajúca životnosť SSD
E8=Zostávajúci rezervný priestor
E9=NAND - zapísané GB
EA=Zapísané GB - NAND (jednoúrovňová bunka, SLC)
EE=Indikátor opotrebovania média (zostávajúce cykly)
F1=Celkový počet zapísaných GB
F2=Celkové prečítané GB
F4=Stav teplotnej brzdy
F9=NAND - zapísané GB

[SmartKingston] ;Added 6.6.0
;https://media.kingston.com/support/downloads/MKP_521_Phison_SMART_attribute.pdf
01=Miera chybných čítaní
02=Výkonnosť a priepustnosť
03=Čas rozbehu
05=Počet realokovaných sektorov
07=Miera chýb pri vyhľadávaní
08=Výkon z hľadiska času vyhľadávania
09=Počet zapnutých hodín
0A=Počet opakovaných roztočení
0C=Počet cyklov napájania
A8=Počet chýb SATA PHY
AA=Počet zlých blokov
AD=Počet vymazaní
AF=Počet tabuliek pre zlý klaster
BB=Neopraviteľné chyby
C0=Počet nebezpečných vypnutí
C2=Teplota
C4=Počet neskorších zlých blokov
C5=Počet aktuálne podozrivých sektorov
C7=Počet chýb CRC
DA=Počet chýb CRC
E7=Zostávajúca životnosť SSD
E9=Zápisy do flash počas existencie
F0=Hlavička pre zápisy
F1=Zápisy host.
F2=Čítania host.
F4=Priemerný počet vymazaní
F5=Max. počet vymazaní
F6=Počet úplných vymazaní

[SmartNVMe] ;Added 6.7.0
01=Kritické varovanie
02=Teplota kompoz.
03=Dostupná náhrada
04=Hranica pre dostupnú náhradu
05=Percentuálne využitie
06=Prečítané dátové jednotky
07=Zapísané dátové jednotky
08=Príkazy pre čítanie host.
09=Príkazy pre zápis host.
0A=Čas zaneprázdnenia ovládača
0B=Cykly napájania
0C=Počet zapnutých hodín
0D=Nebezpečné vypnutia
0E=Chyby integrity média a dát
0F=Počet vykonaných záznamov informácií o chybách

[SmartRealtek] ;Added by Realtek
01=Miera chýb nespracovaných dát
05=Počet realokovaných sektorov
09=Počet hodín napájania
0C=Počet cyklov napájania
A1=GDN
A2=Počet úplných vymazaní
A3=Max. cyklus prog./vymazania (PE)
A4=Priemerný počet vymazaní
A5=Počiatočný počet zlých blokov
A6=Celkový počet zlých blokov
A7=Režim ochrany SSD
A8=Počet chýb SATA PHY
A9=Zdravie
AB=Počet prog. zlyhaní
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AE=Počet neočakávaných strát napájania
AF=Počet zlyhaní ECC
B5=Počet prístupov bez zarovnania
BB=Zaznamenané neopraviteľné chyby
C2=Teplota krytu
C3=Kumulatívne opravené ECC
C4=Počet udalostí realokovania
C7=Počet chýb v kontrolnom súčte Ultra DMA
CE=Min. počet vymazaní
CF=Max. počet vymazaní
E7=Zostávajúca životnosť
E8=Dostupné rezervované miesto
F1=Životnosť pre zápisy
F2=Životnosť pre čítanie
F9=Celkové GB zapísané na NAND
FA=Celkové GB zapísané na NAND (jednoúrovňová bunka)

[SmartSKhynix] ; Updated 8.8.0
01=Miera chybných čítaní
05=Počet opätovne pridelených sektorov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
64=Počet úplných vymazaní
A8=Min. počet vymazaní
A9=Max. počet vymazaní
AA=Počet blokov v rezerve
AB=Počet prog. zlyhaní
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AE=Počet neočakávaných strát napájania
AF=Počet prog. zlyhaní (najhorší prípad)
B0=Počet zlyhaní pri vymazávaní (najhorší prípad)
B1=Počet korekcií údaja o opotrebovaní
B2=Počet využitých rezervných blokov (najhorší prípad)
B3=Počet využitých rezervných blokov (celkovo SSD)
B4=Počet nevyužitých rezervných blokov (celkovo SSD)
B5=Počet prog. zlyhaní (celkovo SSD)
B6=Počet zlyhaní pri vymazávaní (celkovo SSD)
B7=Počet spomalení SATA
B8=Počet detekcii chyby typu End-to-End
BB=Počet neopraviteľných chýb
BC=Počet prerušení príkazu
BF=Počet udalostí spojených s otrasom
C2=Teplota
C3=Miera ECC
C4=Počet udalostí realokovania
C6=Počet neopraviteľných sektorov
C7=Počet chýb CRC
C9=Miera neopraviteľných soft. chýb pri čítaní
CC=Miera opravy soft. chýb ECC
D4=Počet chýb PHY
E7=Zostávajúca životnosť SSD
E9=Zostávajúca životnosť SSD
EA=NAND - zapísané
F1=Zapísané LBA (adresovanie logických blokov) celkovo
F2=Prečítané LBA (adresovanie logických blokov) celkovo
FA=Celkový počet opätovných pokusov o čítanie NAND

[SmartKioxia] ; Added 8.8.0
09=Počet hodín napájania
0C=Počet cyklov napájania
A7=Režim ochrany SSD
A8=Počet chýb SATA PHY
A9=Počet zlých blokov
AD=Počet vymazaní (používateľské údaje)
C0=Počet neočakávaných strát napájania
C2=Teplota
F1=Zápisy host.

[SmartWdc] ; Added 8.8.0
01=Miera chybných čítaní
05=Počet opätovne pridelených blokov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
A5=Počet vymazaní bloku (jednoúrovňová bunka, SLC)
A6=Minimálne cykly prog./vymazania (P/E)
A7=Maximálny počet zlých blokov na čip
A8=Maximálny počet cyklov prog./vymazania
A9=Zlé bloky spolu
AA=Pribudnuté zlé bloky
AB=Počet prog. zlyhaní
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AD=Priemerné cykly prog./vymazania (P/E)
AE=Počet neočakávaných strát napájania
B8=Počet detekcií/opráv chyby typu End to End
BB=Zaznamenané neopraviteľné chyby
BC=Počet prerušení príkazu
C2=Teplota
C7=Počet chýb CRC
D4=Chyba SATA PHY
E6=Indikátor opotrebovania média
E8=Zostávajúci rezervný priestor
E9=NAND - zapísané GB
EA=Zapísané GB - NAND (jednoúrovňová bunka, SLC)
EE=Indikátor opotrebovania média (zostávajúce cykly)
F1=Celkový počet zapísaných GB
F2=Celkové prečítané GB
F3=Celkové zápisy NAND
F4=Stav teplotnej brzdy
F9=NAND - zapísané GB

[SmartKingstonSuv]
; https://media.kingston.com/support/downloads/UV400-SMART-attribute.pdf
; https://media.kingston.com/support/downloads/UV500_SMART_attribute.pdf
01=Miera chybných čítaní
05=Počet realokovaných sektorov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
AA=Počet použitých rezervovaných blokov
AB=Počet prog. zlyhaní
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AE=Počet neočakávaných strát napájania
AF=Počet zlyhaní programu - najhorší čip
B0=Počet zlyhaní pri vymazávaní - najhorší čip
B1=Počet korekcií údaja o opotrebovaní
B2=Počet použitých rezervovaných blokov - najhorší čip
B4=Počet nepoužitých rezervovaných blokov (SSD celkovo)
BB=Zaznamenané neopraviteľné chyby
C2=Teplota
C3=Počet chýb On-the-Fly ECC
C4=Počet udalostí realokovania
C5=Počet podozrivých sektorov
C7=Počet chýb UDMA CRC
C9=Miera neopraviteľných chýb pri čítaní
CC=Miera opravy soft. chýb ECC
E7=Zostávajúca životnosť SSD
EA=Zápisy NAND počas existencie
F1=Zápisy host. počas existencie
F2=Čítania host. počas existencie
FA=Celkový počet opätovných pokusov o čítanie NAND

[SmartKingstonKC600]
;https://media.kingston.com/support/downloads/KC600-SMART-attribute.pdf
01=Miera chybných čítaní
05=Počet realokovaných blokov NAND
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
94=Rezervované
95=Rezervované
96=Rezervované
97=Jednoúrovňová bunka (SLC) - priemerný počet vymazaní
9F=Počet chýb typu DRAM 1 bit
A0=Zaznamenané chyby UECC (neopraviteľné)
A1=Dostupné rezervované miesto
A4=Rezervované
A5=Rezervované
A6=Rezervované
A7=Priemerný počet vymazaní
A8=Rezervované
A9=Zostávajúce percento určenej životnosti
B1=Rezervované
B5=Počet prog. zlyhaní
B6=Počet zlyhaní pri vymazávaní
C0=Počet neočakávaných strát napájania
C2=Teplota zariadenia
C3=Hardvérové ECC - obnovené
C4=Počet udalostí realokovania
C7=Počet chýb UDMA CRC
E7=Zostávajúce percento určenej životnosti
E8=Počet nepoužitých rezervovaných blokov
F1=Zapísané LBA (adresy logických blokov) celkovo
F2=Prečítané LBA (adresy logických blokov) celkovo
F5=Celkové zápisy na médium

[SmartKingstonDC500]
;https://media.kingston.com/support/pdf/MKP_521-7_SMART-DC500_attribute_hr.pdf
01=Počet host. chýb UNC
09=Počet zapnutých hodín
0C=Cykly zapnutia/vypnutia
A7=Režim ochrany
A8=Počet chýb SATA PHY
A9=Miera chybných blokov
AA=Informácia o chybnom bloku
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AD=Počet vymazaní
B5=Počet prog. zlyhaní
B6=Počet zlyhaní pri vymazávaní
BB=Počet host. chýb UNC
C0=Počet neočakávaných strát napájania
C2=Teplota
C4=Celkový počet neskorších zlých blokov
C7=Počet chýb CRC
CF=Počet spomalení z dôvodu teploty
DA=Počet chýb CRC
E7=Zostávajúca životnosť SSD
E8=Počet zlyhaní pri čítaní
E9=Zápis NAND
F1=Host. zápis
F2=Host. čítanie
F4=Priemerný počet vymazaní
F5=Max. počet vymazaní
F6=Počet úplných vymazaní

[SmartKingstonSA400]
;https://github.com/hiyohiyo/CrystalDiskInfo/issues/20
01=Neopraviteľné chyby
09=Počet zapnutých hodín
0C=Cykly napájania
94=Unikátny parameter výrobcu
95=Unikátny parameter výrobcu
A7=Unikátny parameter výrobcu
A8=Počet chýb SATA PHY
A9=Unikátny parameter výrobcu
AA=Počet zlých blokov
AC=Unikátny parameter výrobcu
AD=Počet vymazaní
B5=Unikátny parameter výrobcu
B6=Unikátny parameter výrobcu
BB=Neopraviteľné chyby ECC
C2=Teplota
C4=Udalosti realokovania
C7=Chyba CRC SATA
DA=Počet chýb CRC
E7=Indikátor opotrebovania SSD
E9=Zápisy NAND počas existencie
F1=Zápisy od hostiteľa počas existencie
F2=Čítania od hostiteľa počas existencie
F4=Priemerný počet vymazaní
F5=Max. počet vymazaní
F6=Počet úplných vymazaní

[SmartSsstc]
01=Miera chýb pri čítaní RAW dát
05=Počet realokovaných blokov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
AA=Dostupné rezervované miesto
AB=Počet prog. zlyhaní (celkovo)
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní (celkovo)
AD=Priemerný počet program./vymazaní
AE=Počet neočakávaných strát napájania
AF=Počet prog. zlyhaní (najhorší prípad)
B0=Počet zlyhaní pri vymazávaní (najhorší prípad)
B1=Počet korekcií údaja o opotrebovaní
B2=Počet použitých rezervovaných blokov (najhorší prípad)
B3=Počet využitých rezervovaných blokov (celkovo)
B4=Počet nevyužitých rezervovaných blokov (celkovo)
B7=Spomalenie rozhrania SATA
B8=Počet dátových chýb typu End-to-End
BB=Počet neopraviteľných chýb
BC=Vypršanie časového limitu príkazu
C2=Teplota jednotky
C3=Miera ECC
C6=Počet neopraviteľných chýb offline
C7=Počet chýb kontrolného súčtu SATA
E5=Zlyhanie ochrany proti výpadku napájania
E7=Zostávajúca životnosť v percentách
E8=Dostupné rezervované miesto 
E9=NAND - zapísané GB
F1=Celkové zápisy hostiteľa
F2=Celkové čítania hostiteľa 
F3=NAND - zapísané GB

[SmartIntelDc]
;https://github.com/hiyohiyo/CrystalDiskInfo/issues/18
01=Miera chybných čítaní raw
05=Počet realokovaných blokov flash
09=Počet hodín napájania
0C=Počet cyklov napájania
0E=Kapacita zariadenia
0F=Používateľská kapacita
10=Dostupné náhradné bloky
11=Dostupná zostávajúca náhrada
AC=Celkové zlyhanie vymazania bloku
AD=Max. počet vymazaní na jeden blok
AE=Počet neočakávaných strát napájania
AF=Priemerný počet vymazaní
B0=Chyba ochrany proti výpadku napájania
B5=Celkové prog. zlyhanie bloku
B8=Počet detekcii chyby typu End-to-End
BB=Počet neopraviteľných chýb
C2=Teplota
C5=Počet podozrivých sektorov
C6=Počet neopraviteľných chýb offline
C7=Počet chýb CRC
CA=Percento využitej životnosti zariadenia
E2=Opotrebovanie média pracovnou záťažou (časovo)
E3=Pracovné zaťaženie s ohľadom na čas - pomer čítania/zapisovania hostiteľa
E4=Časovač pracovnej záťaže
EA=Stav teplotnej brzdy
EB=Celkový počet bajtov/sektorov zapísaných host.
F1=Celkový počet bajtov/sektorov zapísaných NAND

[SmartApacer]
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
A3=Maximálny počet vymazaní
A4=Priemerný počet vymazaní
A6=Celkový počet neskorších zlých blokov
A7=Režim ochrany SSD
A8=Počet chýb SATA PHY
AB=Počet prog. zlyhaní
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AF=Počet tabuliek pre zlý klaster
C0=Počet neočakávaných strát napájania
C2=Teplota
E7=Zostávajúca životnosť
F1=Celkový zápis sektorov

[SmartSiliconMotion]
01=Miera chybných čítaní
05=Počet realokovaných sektorov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
94=Jednoúrovňová bunka (SLC) - celkový počet vymazaní
95=Jednoúrovňová bunka (SLC) - maximálny počet vymazaní
96=Jednoúrovňová bunka (SLC) - minimálny počet vymazaní
97=Jednoúrovňová bunka (SLC) - priemerný počet vymazaní
9F=Počet chýb typu DRAM 1 bit
A0=Počet neopraviteľných sektorov pri čítaní/zápise
A1=Počet/číslo platných náhradných blokov
A2=Počet/číslo blokov pre údaje vyrovnávacej pamäte
A3=Počet/číslo blokov neplatných od počiatku
A4=Počet úplných vymazaní
A5=Maximálny počet vymazaní
A6=Minimálny počet vymazaní
A7=Priemerný počet vymazaní
A8=Max. počet vymazaní zo špec.
A9=Zostávajúca životnosť
AF=Počet prog. zlyhaní v najhoršom čipe
B0=Počet zlyhaní pri vymazávaní v najhoršom čipe
B1=Úroveň opotrebovania - celkový počet
B2=Počet neplatných blokov - doba chodu
B5=Celkový počet prog. zlyhaní
B6=Celkový počet zlyhaní pri vymazávaní
BB=Počet neopraviteľných chýb
C0=Počet stiahnutí pri vypnutí napájania
C2=Teplota
C3=Hardvérové ECC - obnovené
C4=Počet udalostí realokovania
C5=Počet aktuálne podozrivých sektorov
C6=Počet neopraviteľných chýb off-line
C7=Počet chýb v kontrolnom súčte Ultra DMA
E8=Dostupné rezervované miesto
F1=Zapísané LBA (adresovanie logických blokov) celkovo
F2=Prečítané LBA (adresovanie logických blokov) celkovo
F5=Počet sektorov pre flash-zápis

[SmartJMicron66x]
01=Miera chybných čítaní
02=Výkonnosť a priepustnosť
03=Čas rozbehu
05=Počet realokovaných sektorov
07=Miera chýb pri vyhľadávaní
08=Výkon z hľadiska času vyhľadávania
09=Počet zapnutých hodín
0A=Počet opakovaných roztočení
0C=Počet cyklov napájania
A7=Režim ochrany SSD
A8=Počet chýb SATA PHY
AA=Počet zlých blokov
AD=Počet vymazaní
AF=Počet tabuliek pre zlý klaster
B4=Počet náhradných blokov
C0=Počet neočakávaných strát napájania
C2=Teplota
C5=Počet aktuálne podozrivých sektorov
E7=Životnosť zariadenia
E9=Zápis sektora - počet (NAND)
F0=Hlavička pre zápisy
F1=Zapísané LBA (adresovanie logických blokov) celkovo
F2=Prečítané LBA (adresovanie logických blokov) celkovo

[SmartPhison]
01=Miera chybných čítaní
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
A8=Počet chýb SATA PHY
AA=Počet zlých blokov
AD=Počet vymazaní
C0=Počet neočakávaných strát napájania
C2=Teplota
DA=Počet chýb CRC
E7=Zostávajúca životnosť SSD
F1=Zápisy host.

[SmartSeagate]
; https://crystalmark.info/board/c-board.cgi?cmd=one;no=1818;id=#1818
01=Miera chybných čítaní
05=Počet vyradených sektorov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
10=Dostupné náhradné bloky
11=Zostávajúce náhradné bloky
A8=Počet chýb SATA PHY
AA=Počet zlých blokov
AB=Počet prog. zlyhaní
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AD=Počet vymazaní
AE=Počet neočakávaných strát napájania
B1=Rozsah opotrebovania - rozdiel
B5=Počet prog. zlyhaní
B6=Počet zlyhaní pri vymazávaní
C0=Počet neočakávaných strát napájania
C2=Teplota
C9=Miera soft. chýb
CC=Miera opravy soft. chýb ECC
DA=Počet chýb CRC
E7=Zostávajúca životnosť SSD
E8=Počet blokov so zlyhaním čítania
E9=Zapísané GiB - NAND
EA=Zápisy do flash počas existencie
EB=Zapísané sektory NAND
F1=Zápisy od hostiteľa počas existencie
F2=Čítania od hostiteľa počas existencie
FA=Opätovné pokusy o čítanie NAND počas existencie

[SmartSeagateIronWolf]
; https://www.seagate.com/www-content/manuals/ironwolf-110-ssd/pdf/IronWolf_110_SSD_PM-100841919_B.pdf
01=Miera chýb pri čítaní RAW dát
05=Počet realokovaných sektorov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
64=Vymazané gigabajty - flash
66=Počet vstupov do stavu PS4 počas existencie
67=Počet vstupov do stavu PS3 počas existencie
AA=Počet pribudnutých zlých blokov
AB=Počet prog. zlyhaní
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AD=Priemerný počet program./vymazaní
AE=Počet neočakávaných strát napájania
B1=Rozsah opotrebovania - rozdiel
B7=Počet spomalení rozhrania SATA/PCIe
BB=Počet neopraviteľných ECC
C2=Teplota
C3=RAISE ECC - počet opraviteľných
C6=Počet neopraviteľných chýb pri čítaní
C7=SATA R-Error (CRC) - počet chýb
E6=Stav ochrany životnosti jednotky
E7=Zostávajúca životnosť SSD
E8=Dostupné rezervované miesto
E9=Zápisy do flash počas existencie
F1=Zápisy od hostiteľa počas existencie
F2=Čítania od hostiteľa počas existencie
F3=Voľné miesto

[SmartMarvell] ; Added 8.8.3
05=Počet nových zlých blokov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
A4=Počet úplných vymazaní
A5=Maximálny počet vymazaní
A6=Minimálny počet vymazaní
A7=Priemerný počet vymazaní
C0=Počet stiahnutí pri vypnutí napájania
C2=Teplota
C7=Počet chýb kontrolného súčtu SATA
F1=Celkovo zapísané
F2=Celkovo prečítané

[SmartMaxiotek] ; Added 8.8.6
05=Počet realokovaných sektorov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
A7=Režim ochrany SSD
A8=Počet chýb PHY
A9=Počet zlých blokov
AB=Počet prog. zlyhaní
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AD=Počet vymazaní
AF=Počet tabuliek pre zlý klaster
B1=Počet opätovných pokusov o čítanie
B4=Zostávajúci počet náhradných blokov
BB=Zaznamenané chyby UNC
C0=Počet neočakávaných strát napájania
C2=Teplota
C4=Počet udalostí realokovania
C7=Počet chýb UDMA CRC
CE=Minimálny počet vymazaní
CF=Maximálny počet vymazaní
D0=Priemerný počet vymazaní
D1=Minimálny počet vymazaní bloku jednoúrovňovej bunky (SLC)
D2=Maximálny počet vymazaní bloku jednoúrovňovej bunky (SLC)
D3=Priemerný počet vymazaní bloku jednoúrovňovej bunky (SLC)
E7=Zostávajúca životnosť SSD
E9=Počet zápisov sektorov na NAND
EA=Počet čítaní sektorov z NAND
F1=Zápis sektora - počet
F2=Čítanie sektora - počet
F5=Počet bitových chýb

[SmartSeagateBarraCuda] ; Added 8.9.0
01=Počet chýb UECC
05=Počet vyradených sektorov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
10=Dostupné náhradné bloky
11=Zostávajúce náhradné bloky
A8=Počet chýb SATA PHY
AA=Počet zlých blokov
AB=Počet prog. zlyhaní
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AD=Počet vymazaní
AE=Počet neočakávaných strát napájania
B1=Rozsah opotrebovania - rozdiel
B5=Počet prog. zlyhaní
B6=Počet zlyhaní pri vymazávaní
C0=Počet neočakávaných strát napájania
C2=Teplota
C9=Miera soft. chýb
CC=Miera opravy soft. chýb ECC
DA=Počet chýb CRC
E7=Zostávajúca životnosť SSD
E8=Počet blokov so zlyhaním čítania
E9=Zapísané GiB - NAND
EA=Zápisy do flash počas existencie
EB=Zapísané sektory NAND
F1=Zápisy od hostiteľa počas existencie
F2=Čítania od hostiteľa počas existencie
FA=Opätovné pokusy o čítanie NAND počas existencie

[SmartYmtc] ; Added 8.10.0
05=Počet nových zlých blokov
09=Počet hodín napájania
0C=Počet cyklov napájania
AA=Max. počet zlých blokov
A8=Počet chýb SATA PHY
A9=Počet zlých blokov
AB=Počet prog. zlyhaní
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AD=Počet vymazaní
AF=Počet zlých klastrov
B7=Spomalenie rozhrania SATA
B8=Počet detekcií/opráv chyby typu End to End
BB=Počet neopraviteľných chýb
BE=Teplota
C0=Počet neočakávaných strát napájania
C4=Počet udalostí realokovania
C7=Počet chýb CRC
CE=Minimálny počet vymazaní
CF=Maximálny počet vymazaní
D0=Priemerný počet vymazaní
D1=Jednoúrovňová bunka (SLC) - minimálny počet vymazaní
D2=Jednoúrovňová bunka (SLC) - maximálny počet vymazaní
D3=Jednoúrovňová bunka (SLC) - priemerný počet vymazaní
E7=Zostávajúca životnosť SSD
E9=Počet zápisov sektora do NAND
EA=Počet čítaní sektora - NAND
F1=Zapísané LBA (adresovanie logických blokov) celkovo
F2=Prečítané LBA (adresovanie logických blokov) celkovo
F3=Teplota NAND
F5=Počet bitových chýb

[SmartScy] ;Added 8.12.8
01=Miera chýb pri čítaní RAW dát
05=Počet realokovaných sektorov
07=Miera chýb pri vyhľadávaní
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania zariadenia
A7=Priemerný počet vymazaní
AB=Počet prog. zlyhaní
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AD=Počet vymazaní
B1=Počet opätovných pokusov o čítanie
B4=Zostávajúci počet náhradných blokov
B7=Zlý blok počas doby chodu
BB=Zaznamenané chyby UNC
C0=Počet neočakávaných strát napájania
C2=Kontrolovaná teplota
C3=Kumulatívny počet opráv ECC bitu
C4=Počet udalostí realokovania
C5=Aktuálne podozrivý sektor
C7=Počet chýb UDMA CRC
E7=Zostávajúca životnosť SSD
F1=Zapísané LBA (adresy logických blokov) celkovo
F2=Prečítané LBA (adresy logických blokov) celkovo
F5=NAND Flash - celkovo zapísané

[SmartRecadata] ;Added 8.14.0
07=Miera chýb pri vyhľadávaní
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania zariadenia
A7=Priemerný počet vymazaní
AB=Počet prog. zlyhaní
AC=Počet zlyhaní pri vymazávaní
AD=Počet vymazaní
B1=Počet opätovných pokusov o čítanie
B4=Zostávajúci počet náhradných blokov
B7=Zlý blok počas doby chodu
BB=Zaznamenané chyby UNC
C0=Počet neočakávaných strát napájania
C2=Kontrolovaná teplota
C3=Kumulatívny počet opráv ECC bitu
C4=Počet udalostí realokovania
C5=Aktuálne podozrivý sektor
C7=Počet chýb UDMA CRC
E7=Zostávajúca životnosť SSD
F1=Zapísané LBA (adresy logických blokov) celkovo
F2=Prečítané LBA (adresy logických blokov) celkovo
F5=NAND Flash - celkovo zapísané

[SmartSanDiskHp] ;Added 8.17.0
01=Miera chýb pri čítaní RAW dát
05=Počet opätovne pridelených blokov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania zariadenia
AA=Počet rezervovaných blokov
AB=Počet zlyhaní programu
AC=Počet zlyhaní pri vymazaní
AD=Počet korekcií údaja o opotrebovaní
AE=Počet neočakávaných strát napájania
B0=Počet nepoužitých rezervovaných blokov
B7=SATA Interface Downshift Count
B8=Počet detekcií/opráv chýb od konca do konca
BB=Počet neopraviteľných chýb
BC=Časový limit príkazu
BE=Teplota prúdenia vzduchu
C2=Teplota
C4=Počet realokovaných udalostí
C7=Počet chýb CRC
C9=Zostávajúca životnosť SSD
E6=Indikátor opotrebovania média
F1=Celkový počet zapísaných LBA
F2=Celkový počet čítaných LBA
F3=Throttle štatistiky
F4=Stav teplotnej brzdy
F9=Zápisy TLC NAND GB

[SmartSanDiskHpVenus] ;Added 8.17.0
01=Miera chýb pri čítaní RAW dát
05=Počet opätovne pridelených blokov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania zariadenia
AA=Počet rezervovaných blokov
AB=Počet zlyhaní programu
AC=Počet zlyhaní pri vymazaní
AD=Počítanie vyrovnávania opotrebenia
AE=Počet neočakávaných strát napájania
B0=Počet nepoužitých rezervovaných blokov
B7=SATA Interface Downshift Count
B8=Počet detekcií/opráv chýb od konca do konca
BB=Počet neopraviteľných chýb
BC=Časový limit príkazu
BE=Teplota prúdenia vzduchu
C2=Teplota
C4=Počet realokovaných udalostí
C7=Počet chýb CRC
C9=Zostávajúca životnosť SSD
E6=Indikátor opotrebovania média
F1=Celkový počet zapísaných LBA
F2=Celkový počet čítaných LBA
F3=Štatistiky teplotnej brzdy
F4=Stav teplotnej brzdy
F9=Zápisy TLC NAND GB

[SmartSanDiskDell] ;Added 8.17.0
05=Počet opätovne pridelených blokov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania zariadenia
AF=Počet zlyhaní programu (najhorší prípad)
B0=Počet zlyhaní pri vymazaní (najhorší prípad)
B1=Počet korekcií údaja o opotrebovaní
B2=Počet použitých rezervovaných blokov (najhorší prípad)
B3=Počet použitých rezervovaných blokov (SSD celkom)
B4=Zostávajúci počet rezervovaných blokov (SSD celkom)
B5=Počet zlyhaní programu (SSD celkom)
B6=Počet zlyhaní vymazania (SSD celkom)
BB=Počet neopraviteľných chýb
C2=Teplota
C3=Miera ECC
C7=Počet chýb CRC
E6=Indikátor opotrebovania média
EE=Indikátor opotrebovania média (zostávajúce cykly)
F1=Celkový počet zapísaných LBA
F2=Celkový počet prečítaných LBA

[SmartSanDiskLenovo] ;Added 8.17.0
05=Počet opätovne pridelených blokov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania zariadenia
A6=Minimálne cykly P/E
A7=Maximálny počet zlých blokov na jeden diel
A8=Maximálne cykly P/E
A9=Celkové zlé bloky
AA=Pribudnuté zlé bloky
AB=Počet zlyhaní programu
AC=Počet zlyhaní pri vymazaní
AD=Priemerné cykly P/E Atribút
AE=Počet neočakávaných strát napájania
B2=Počet použitých rezervovaných blokov
B4=Zostávajúci počet rezervovaných blokov
B8=Počet detekcií/opráv chýb od konca do konca
BB=Počet UECC
BC=Časový limit príkazu
C2=Teplota
C7=Chyby SATA CRC
D4=Chyby SATA PHY
E6=Indikátor opotrebovania média
E8=Dostupný rezervovaný priestor
E9=Zapísané GB NAND
EA=Zapísané GB NAND (SLC)
F1=Celkový počet GB zápisu
F2=Celkový počet prečítaných GB
F3=Štatistiky teplotnej brzdy
F4=Stav teplotnej brzdy

[SmartSanDiskLenovoHelenVenus] ;Added 8.17.0
05=Počet opätovne pridelených blokov
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania zariadenia
A6=Minimálne cykly P/E
A7=Maximálny počet zlých blokov na jeden diel
A8=Maximálne cykly P/E
A9=Celkový počet zlých blokov
AA=Pribudnuté zlé bloky
AB=Počet zlyhaní programu
AC=Počet zlyhaní pri vymazaní
AD=Priemerné cykly P/E Atribút
AE=Počet neočakávaných strát napájania
B2=Počet použitých rezervovaných blokov
B4=Zostávajúci počet rezervovaných blokov
B8=Počet detekcií/opráv chýb od konca do konca
BB=Počet UECC
BC=Časový limit príkazu
C2=Teplota
C7=Chyby SATA CRC
D4=Chyby SATA PHY
E8=Dostupný rezervovaný priestor
E9=Indikátor opotrebovania média
EA=Zapísané GB NAND (SLC)
F1=Celkový počet GB zápisu
F2=Celkový počet prečítaných GB
F3=Štatistiky teplotnej brzdy
F4=Stav teplotnej brzdy
F9=Zapísané GB NAND (TLC)

[SmartMicronMU03] ;Added 8.17.0
01=Miera chýb pri čítaní RAW dát
05=Počet realokovaných blokov NAND
09=Počet zapnutých hodín
0C=Počet cyklov napájania
AB=Počet zlyhaní programu
AC=Počet zlyhaní pri vymazaní
AD=Priemerný počet vymazaných blokov
AE=Počet neočakávaných strát napájania
B4=Nepoužité náhradné bloky NAND
B5=Prístup bez zarovnania na 4K
B7=SATA interface Downshift
B8=Počet korekcií chýb
BB=Nahlásené neopraviteľné chyby
C2=Teplota
C4=Počet udalostí realokovania
C5=Aktuálny počet čakajúcich ECC
C6=SMART Offline skenovanie počet neopraviteľných chýb
C7=Počet chýb UDMA CRC
CA=Ostávajúca životnosť
CE=Chybovosť zápisu
D2=Počet úspešných obnov RAIN
F0=Počet stránok hostiteľského programu
F1=Celkový počet zapísaných LBA
F2=Celkový počet načítaných LBA
F3=Celkový počet strán programu
F6=Kumulatívne zapísané sektory
F7=Host Program NAND Pages Count
F8=FTL Program NAND Pages Count

[SmartSanDiskCloud] ;Added 9.0.0
05=Počet vyslužilých blokov
09=Počet zapnutých hodín
0D=Počet neopraviteľných chýb ECC
20=Write Amplification multiplied by 100
21=Write Amplification Factor
AA=Počet rezervných blokov
AB=Počet zlyhaní programu
AC=Počet zlyhaní pri vymazaní
AD=Priemerný počet zápisov/vymazaní
AE=Počet neočakávaných strát energie
B2=Zostávajúca životnosť SSD (do 0,01%)
BF=Počet "čistých" vypnutí
C0=Počet "nečistých" vypnutí
C2=Teplota
C4=Počet realokovaných blokov
E6=Percento z celkového počtu zápisov/vymazaní
E8=Zostávajúce náhradné bloky
E9=Celkový počet zápisov Nand 64 GB
EB=Zdravie kondenzátora
F1=Celkový počet zápisov 64 GB
F2=Celkový počet čítaní 64 GB
F4=Celkový počet Thermal Throttle aktivácii
F5=Zostávajúce percento životnosti disku
FD=Ostávajúce testy SPI
