[Information]
;----------- Text Format = UTF-16 LE - Language revised on 29.05.2023
TRANSLATOR=tfr, bovirus (bovirus@gmail.com)
VERSION=9.0.0

[Language]
LANGUAGE=Italiano
CHARACTER_CODE=Unicode (UTF-16, LE, w/ BOM)
; Local ID : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/0h88fahh.aspx
LOCALE_ID=0x0410, 0x0810

[Url]
WIKIPEDIA_SMART=https://it.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring%2C_Analysis_and_Reporting_Technology

[Menu]
FILE=&File
CUSTOMIZE=&Personalizza
EXIT=&Esci
EDIT=&Modifica
COPY=&Copia
FUNCTION=F&unzioni
HIDE_SMART_INFO=Nascondi informazioni &S.M.A.R.T.
HIDE_SERIAL_NUMBER=Nascondi &numero seriale
SHOW_DRIVE_LETTER=Nascondi &lettere dell'unità
ADVANCED_DISK_SEARCH=&Analisi avanzata disco
EVENT_LOG=Registro e&venti
AAM_APM_CONTROL=Controllo AA&M/APM
AUTO_AAM_APM_ADAPTION=Adattamento auto AAM/A&PM
RESIDENT=R&esidente
STARTUP=&Esegui all'avvio di Windows
OPEN_DISK_MANAGEMENT=Apri [Gestione &disco]
OPEN_DEVICE_MANAGER=Apri [&Gestione periferiche]
ADVANCED_FEATURE=Opzioni avan&zate
REFRESH=&Aggiorna
RESCAN=Ri&leva
DISABLE=&Disabilitato
AUTO_REFRESH=A&ggiornamento automatico
AUTO_REFRESH_TARGET=Aggiornamento automatico - Selezione uni&tà
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=Aggiornamento automatico - &Seleziona tutti i dischi
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=Aggiornamento automatico - Desele&ziona tutti i dischi
WAIT_TIME_AT_STARTUP=Ri&tardo all'avvio
GRAPH=&Grafico
THEME=&Tema
DISK=&Disco
HELP=&?
HELP_WEB=&? [Web]
HELP_ABOUT=&Info su CrystalDiskInfo
HELP_ABOUT_SMART=Info su &S.M.A.R.T. (Wikipedia) [web]
LANGUAGE=Lingua
ITEM=&Elemento
TEMPERATURE_TYPE=Scala t&emperatura
CELSIUS=Celsius (°C)
FAHRENHEIT=Fahrenheit (°F)
HEALTH_STATUS_SETTING=Imposta&zioni stato disco

;Graph
OPTION=&Opzioni
LEGEND_POSITION=Posizione della &legenda
NORTH_WEST=&Nord ovest
NORTH_EAST=Nord &est
SOUTH_WEST=Sud &ovest
SOUTH_EAST=&Sud est
MAX_PLOT_POINT=Punto &massimo del diagramma
TIME_FORMAT=&Formato data/ora
PAINT_WEEKEND=&Includi fine settimana
ALL=&Tutto

;2.7.0
COPY_OPTION=&Opzioni di copia
RESIDENT_STYLE=Effetto quando residente
MINIMIZE=Minimizza
HIDE=Nascondi

;3.0.0
ZOOM=&Zoom
AUTO=&Automatico
ATTRIBUTE=&Attributo

;3.5.0
ASCII_VIEW=Vista ASCII
AUTO_DTECTION=Auto rilevamento
SECOND=sec.
MINUTE=min.
HOUR=ore

:3.9.4
WORKAROUND=S&oluzione

;4.0.0
ALERT_MAIL=Mail avviso
MAIL_SETTINGS=Impostazioni mail
SMART_IN_ENGLISH=S.M.A.R.T. in inglese
FONT_SETTING=Impostazione font

;5.0.0
ALERT_FEATURES=Funzioni a&llerta
ALARM_HISTORY=Cronologia allarme
ALERT_SOUND=Notifiche allerta
SOUND_SETTINGS=Impostazioni audio
GADGET_SUPPORT=Supporto gadget
INSTALL_GADGET=Installa gadget
ENABLE_AUTO=Abilita (rilevamento automatico)
ENABLE_ALL=Abilita (tutti i dischi)
ENABLE_RAID=Abilita (Solo volumi RAID)

;6.0.0
HIDE_NO_SMART_DISK=&Nascondi dischi non S.M.A.R.T.
GREEN_MODE=Modo &green

;8.6.0
SAVE_TEXT=Salva come &testo
SAVE_IMAGE=&Salva come immagine

;9.0.0
DRIVE_SORT_METHOD=Metodo ordinamento unità
PHYSICAL_DRIVE_ID=ID unità fisica
DRIVE_LETTER=Lettera unità
DRIVE_MENU_NUMBER=Visualizza numero di unità

;9.2.0
VOICE=Voice

[TrayMenu]
EXIT=Esci
REFRESH=Aggiorna
RESCAN=Rileva
ENABLE=Abilita
DISABLE=Disabilita
ENABLE_ALL=Abilita tutto
DISABLE_ALL=Disabilita tutto
AUTO_REFRESH=Aggiornamento automatico
AUTO_REFRESH_01_MIN=1 min.
AUTO_REFRESH_03_MIN=3 min.
AUTO_REFRESH_05_MIN=5 min.
AUTO_REFRESH_10_MIN=10 min.
AUTO_REFRESH_30_MIN=30 min.
AUTO_REFRESH_60_MIN=60 min.
AUTO_REFRESH_TARGET=Aggiornamento automatico - Selezione unità
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=Aggiornamento automatico - Seleziona tutti i dischi
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=Aggiornamento automatico - Deseleziona tutti i dischi
ALARM_SETTING_TEMPERATURE=Impostazioni allarme - Temperatura
ALARM_SETTING_HEALTH_STATUS=Impostazioni allarme - Stato disco
SHOW_MAIN_WINDOW=Mostra Finestra di dialogo principale
SHOW_TEMPERATURE_ICON=Mostra icona temperatura
SHOW_ALL_TEMPERATURE_ICON=Visualizza tutte le icone temperatura
HIDE_ALL_TEMPERATURE_ICON=Nascondi tutte le icone temperatura
COLLECTIVE_SETTING=Impostazioni comuni
GRAPH=Grafico
;Added 3.0
SHOW_TEMPERATURE_ICON_ONLY=Visualizza solo icona temperatura

[DiskStatus]
GOOD=Buono
CAUTION=A rischio
BAD=Pericolo
UNKNOWN=Ignoto
DISK=Disco

[Dialog]
LIST_ID=ID
LIST_CURRENT=Attuale
LIST_WORST=Peggiore
LIST_THRESHOLD=Soglia
LIST_RAW_VALUES=Valori grezzi
;LIST_DESCRIPTION=Descrizione
LIST_ATTRIBUTE_NAME=Parametro

FIRMWARE=Versione firmware
SERIAL_NUMBER=Numero seriale
INTERFACE=Interfaccia
STANDARD=Standard
TRANSFER_MODE=Modo trasferimento
BUFFER_SIZE=Dimensione buffer
NV_CACHE_SIZE=Dimensione cache
ROTATION_RATE=Regime di rotazione
TEMPERATURE=Temperatura
POWER_ON_HOURS=Acceso da (ore)
POWER_ON_COUNT=Numero accensioni
DRIVE_LETTER=Lettere unità
FEATURE=Funzioni supportate
HEALTH_STATUS=Stato disco

UNKNOWN=Sconosciuto
POWER_ON_COUNT_UNIT=volte
POWER_ON_HOURS_UNIT=ore
POWER_ON_DAYS_UNIT=giorni
POWER_ON_YEARS_UNIT=anni

;4.3
TOTAL_HOST_WRITES=Totale scritture
TOTAL_HOST_READS=Totale letture
TOTAL_NAND_WRITES=Totale scritture NAND

;4.5
WEAR_LEVELING_COUNT=Livello wearing

;6.1
CURRENT_MODE_SUPPORTED_MODE=Modo attuale | Modi supportati
MAJOR_VERSION_MINOR_VERSION=Versione principale | Versione build

;8.5.0
FONT_FACE=Tipo font
FONT_SCALE=Scala font (%)
DEFAULT=Predefinito
OK=OK

;8.9.0
ENABLED=Abilitato
DISABLED=Disabilitato

[Message]
DETECT_UNIT_POWER_ON_HOURS=Calcolo delle ore accensione (richiede 130 secondi circa)
DETECT_DISK=Rilevamento disco
PLEASE_ENABLE_WMI=Attiva WMI (Windows Management Instrumentation)
PLEASE_RESTART_THIS_APPLICATION=Riavvia l'applicazione per modificare il tema
DISK_NOT_FOUND=Disco non trovato

[Alarm]
ALARM_TEMPERATURE=Allarme - Temperatura
ALARM_HEALTH_STATUS=Allarme - Stato disco
DEGRADATION=Degrado
RECOVERY=Recupero
;3.5.0
INFO_HEALTH_STATUS=Info - Stato salute unità

[Graph]
PLEASE_SELECT_ITEM=Seleziona voce
ACTUAL_VALUE=Valore effettivo (valore grezzo)
NORMALIZED_VALUE=Valore normalizzato (valore corrente)
ALL_ON=Attiva tutto
ALL_OFF=Disattiva tutto
RESET=Ripristina

[Customize]
LINE_COLOR=Colore linee
BACKGROUND_IMAGE=Immagine di sfondo
SUPPORTED_IMAGE_FORMAT=Formati immagine supportati
ALL_FILES=Tutti i file

;5.0.0
SUPPORTED_SOUND_FORMAT=Formati supportati suono

[AamApm]
AAM_LOW=<- Silenzioso (80h)
AAM_HIGH=Prestazioni (FEh) ->
AAM_RECOMMEND=Valore raccomandato
APM_LOW=<- Potenza min (01h)
APM_HIGH=Prestazioni (FEh) ->
;3.5.0
AUTOMATIC_ACOUSTIC_MANAGEMENT=Gestione acustica automatica (AAM)
ADVANCED_POWER_MANAGEMENT=Gestione alimentazione avanzata (APM)

[WindowTitle]
ABOUT=Info su CrystalDiskInfo
GRAPH=Grafico
CUSTOMIZE=Personalizza
VERSION_INFORMATION=Informazioni versione
AAM_APM_CONTROL=Controllo AAM/APM
HEALTH_STATUS_SETTING=Impostazioni stato salute

;5.0.0
ALARM_HISTORY=Cronologia allarme
SOUND_SETTINGS=Impostazioni audio

;5.1.0
FONT_SETTING=Impostazione font

[HealthStatus]
THRESHOLD_OF_CAUTION=Valore soglia di attenzione
APPLY=Applica
DEFAULT=Predefinito

[Smart]
UNKNOWN=Sconosciuto
VENDOR_SPECIFIC=Specifico del produttore
01=Errori lettura
02=Prestazione medie
03=Tempo avvio motore
04=Avvia/ferma conteggio
05=Settori riallocati
06=Margine canale lettura
07=Errori seek
08=Prestazioni tempo seek
09=Acceso da (ore)
0A=Riavviamenti motore
0B=Tentativi ricalibrazione
0C=Cicli ON/OFF dispositivo
0D=Errori lettura software
16=Livello elio attuale
B8=Errore End-to-End
BB=Errori non correggibili segnalati
BC=Timeout comando
BD=Scritture high fly
BE=Temperatura flusso aria
BF=Errori G-Sense
C0=Ritrazioni allo spegnimento
C1=Cicli load/unload
C2=Temperatura
C3=ECC hardware recuperati
C4=Eventi riallocazione
C5=Settori scrittura pendente
C6=Settori non correggibili
C7=Errori CRC UltraDMA
C8=Errori scrittura
C9=Errori lettura software
CA=Errori marcatore indirizzo dati
CB=Annulla run out
CC=Correzione software ECC
CD=Asperità termiche
CE=Altezza volo testina
CF=Attuale spin high
D0=Ronzio rotazione
D1=Prestazioni seek offline
D3=Vibrazioni durante scrittura
D4=Shock durante scrittura
DC=Scostamento disco
DD=Errori G-Sense
DE=Ore lavoro
DF=Tentativi load/unload
E0=Carica frizione
E1=Cicli load/unload
E2=Tempo caricamento
E3=Amplificazione torque
E4=Cicli spegnimento
E6=Amplificazione testina GMR
E7=Temperatura
F0=Ore volo testina
FA=Errori ritentativi lettura
FE=Protezione da caduta

;Updated 5.4.0
F1=Scritture LBA (totali)
F2=Letture LBA (totali)

[SmartSsd]
01=Errori lettura
02=Prestazione medie
03=Tempo avvio motore
04=Avvia/ferma conteggio
05=Contatore settori riallocati
06=Margine canale lettura
07=Errori seek
08=Prestazioni tempo seek
09=Acceso da (ore)
0A=Contatore riavviammenti motore
0B=Tentativi ricalibrazione
0C=Cicli on/off dispositivo
0D=Errori lettura software
C0=Spegnimenti non sicuri
C2=Temperatura
C4=Eventi riallocazione
C5=Settori scrittura pendente
C6=Settori non correggibili
; CrystalDiskInfo assign
FF=Vita rimanente

;Updated 5.4.0
F1=Scritture totali host
F2=Letture totali host

[SmartMtron]
BB=Cancellazioni totali

[SmartIndilinx]
01=Errori lettura
09=Ore accensione
0C=Cicli accensione
B8=Blocchi iniziali danneggiati
C2=Temperatura
C3=Blocchi programma falliti
C4=Blocchi errore cancellazione
C5=Blocchi errore lettura
C6=Settori letti (totali)
C7=Settori scritti (totali)
C8=Comandi lettura (totali)
C9=Comandi scrittura (totali)
CA=Bit errore della flash (totali)
CB=Settori letti con errori correggibili (totali)
CC=Indicatore blocco errato
CD=Specifica contatore PE max
CE=Cancellazione minima
CF=Cancellazione massima
D0=Media cancellazione
D1=Vita rimanente unità

[SmartJMicron60x]
09=Ore accensione
0C=Cicli accensione
C2=Temperatura
E5=ID sistema blocco, ID flash
E8=Info versione firmware
E9=Registrazione ECC fallita
EA=Media cancellazione, cancellazione massima
EB=Contatori corretti, blocchi di sistema

[SmartIntel]
03=Tempo avvio motore
04=Avvia/ferma conteggio
05=Settori riallocati
09=Ore accensione
0C=Cicli accensione
AA=Spazio riservato disponibile
AB=Programmazioni fallite
AC=Cancellazioni fallite
AE=Mancanze alimentazione inaspettate
AF=Errori protezione mancanza alimentazione
B7=Downshift SATA
B8=Contatore errori End to End
BB=Errori non correggibili
BE=Temperatura
C0=Spegnimenti non previsti
C2=Temperatura
C5=Settori pendenti
C7=Errori CRC
E1=Scritture da PC
E2=Tempo medio caricamento
E3=Tempo medio rapporto lettura/scrittura da host
E4=Temporizzatore caricatore
E8=Spazio riservato disponibile
E9=Indicatore media wearout
EA=Stato livello termico
F1=Blocchi LBA scritti (totali)
F2=Blocchi LBA letti (totali)
F3=Totale scritture  NAND
F9=Scritture NANND (totali)

[SmartSamsung] ;Updated 6.6
05=Settori riallocati
09=Ore accensione
0C=Cicli accensione
AF=Fallimenti programma (chip)
B0=Cancellazioni fallite (chip)
B1=Livello uso
B2=Blocchi riservati usati (chip)
B3=Blocchi riservati usati (totali)
B4=Blocchi riservati non usati (totali)
B5=Fallimenti programma (totale)
B6=Cancellazioni fallite (totali)
B7=Blocchi danneggiati runtime (totali)
BB=Errori non correggibili
BE=Temperatura flusso aria
C2=Temperatura
C3=Tasso errore ECC
C6=Errori non correggibili offline
C7=Errori CRC
C9=Stato SuperCap
CA=Stato modo SSD
EB=Recuperi POR
F1=Scritture LBA (totali)
F2=Letture LBA (totali)

;Added 6.6
AA=Blocchi riservati non usati (Chip) 
AB=Fallimenti programma (Chip)
AC=Fallimenti cancellazione (Chip)
AD=Livellamento wear
AE=Mancanze alimentazione inaspettate
B8=Rilevamento errore
E9=Wear-out normalizzato media

[SmartSandForce] ;Updated 3.7.0
01=Errori lettura RAW
05=Blocchi ritirati
09=Ore dall'accensione
0C=Cicli di accensione
0D=Errori lettura software
64=Gigabyte cancellati
AA=Blocchi riservati
AB=Fallimenti programma
AC=Cancellazioni fallite
AE=Mancanze alimentazione inaspettate
B1=Delta intervallo uso
B5=Fallimenti programma
B6=Cancellazioni fallite
B8=Codice errori segnalati operazioni I/O
BB=Errori non correggibili segnalati
C2=Temperatura
C3=Errori ECC non correggibili OntheFly
C4=Eventi riallocazione
C6=Settori non correggibili
C7=Errori CRC SATA R-Error
C9=Errori software non correggibili
CC=Correzioni ECC software
E6=Stato curva vita
E7=Vita rimanente SSD
E8=Spazio riservato disponibile
EB=Stato SuperCap
F1=Vita scritture dall'host
F2=Vita letture dall'host

[SmartJMicron61x] ;Added 3.9.0
01=Errori lettura
02=Prestazione media globale
03=Tempo accensione
05=Settori riallocati
07=Errori posizionamento
08=Prestazioni tempo posizionamento
09=Ore accensioni
0A=Ritentativi pin
0C=Cicli accensione
A8=Errori PHY SATA
AF=Tabella settori difettosi (fallito ECC)
C0=Mancanze alimentazione inaspettate
C2=Temperatura
C5=Settore pendente corrente
AA=Blocchi difettosi
AD=Numero cancellazioni

[SmartMicron] ;Added 4.0.0/ Updated 6.6.0
; RAIN = Redundant Array of Independent NAND
01=Errori lettura RAW
05=Settori riallocati
09=Tempo accensione
0C=Numero accensioni
0D=Tasso errori software
0E=Memoria dispositivo (NAND)
0F=Memoria utente
10=Blocchi liberi disponibili
11=Blocchi liberi rimanenti
64=Totale cancellazioni
AA=Blocchi riservati
AB=Fallimenti programma
AC=Fallimenti cancellazione
AD=Media cancellazione blocco
AE=Mancanze alimentazione inaspettate
B4=Blocchi NAND non usati riservati
B5=Accessi non allineati
B7=Downshift interfaccia SATA
B8=Correzione errori
BB=Errori non correggibili segnalati
BC=Timeout comandi
BD=Blocchi difettosi di fabbrica
C2=Temperatura
C3=Correzioni cumulative bit ECC
C4=Eventi riallocazione
C5=Settori pendenti correnti
C6=Errori non correggibili nell'analisi SMART offline
C7=Errori CRC Ultra DMA
CA=Percentuale vita usata
CE=Errori scrittura
D2=Recuperi RAIN completati
EA=Totale byte letti
F2=Progresso protezione scrittura
F3=Bit ECC corretti
F4=Soglia eventi ECC cumulativo
F5=Pagine cumulative programmazione NAND
F6=Totale settori scritti host
F7=Pagine programma host
F8=Pagine programmazione FTL

; Updated 8.11.0
F9=ISP aggiornamento totale
FA=Totale Do RefCal
FB=Totale piano lettura NAND (4 byte basso)
FC=Totale piano lettura NAND (4 byte alto)
FD=Remap blocchi OK
FE=Totale oltre limite scansione in background
DF=Totale scansione in background

[SmartMicronMU02] ;Updated 8.17.0
; RAIN = Redundant Array of Independent NAND
01=Tasso errore lettura RAW
05=Settori riallocati
09=Ore accensione
0C=Cicli accensione
0D=Tasso errori software
0E=Capacità unità (NAND)
0F=Capacità utente
10=Blocchi riserva disponibili
11=Blocchi riserva rimanenti
64=Totale cancellazioni
AA=Blocchi riservati
AB=Fallimenti programma
AC=Fallimenti cancellazioni
AD=Media cancellazione blocchi
AE=Mancanze alimentazione inaspettate
B4=Blocchi riservati NAND non usati
B7=Downshift interfaccia SATA
B8=Correzioni errori
BB=Errori non recuperabili segnalati
BC=Timeout comando
BD=Blocchi originali danneggiati
C2=Temperatura
C3=Correzioni bit ECC cumulative
C4=Eventi riallocazione
C5=Settori pendenti attuali
C6=Errori non correggibili nell'analisi SMART offline
C7=Tasso errori CRC Ultra DMA
CA=Percentuale usata vita unità
CE=Tasso errori scrittura
D2=Recuperi RAIN completati
EA=Totale byte letti
F3=Bit ECC corretti
F4=Livello eventi ECC cumulativo
F5=Pagina NAND programma cumulative
F6=Totale settori scritti host
F7=Pagine programma host
F8=Pagine programma in background

; Updated 6.6.0
A0=Settori non correggibili
A1=Blocchi di riserva validi
A3=Blocchi non validi iniziali
94=Totale cancellazioni SLC 
95=Massimo cancellazioni SLC 
96=Minimo cancellazioni SLC 
97=Media cancellazioni SLC 
A4=Totale cancellazioni TLC 
A5=Massimo cancellazioni TLC  
A6=Minimo cancellazioni TLC  
A7=Media cancellazioni TLC  
A9=Percentuale rimanente vita unità 
B5=Fallimenti programma 
B6=Fallimenti cancellazione 
C0=Ritiro spegnimento 
E8=Spazio riservato disponibile 
F1=Totale scritture LBA 
F2=Totale letture LBA 
F5=Totale scritture TLC 
F6=Totale scritture SLC 
F7=Recuperi RAID 

; Updated 8.10.0
F9=ISP aggiornamento totale
FA=Totale Do RefCal
FB=Totale piano lettura NAND (4 byte basso)
FC=Totale piano lettura NAND (4 byte alto)
FD=Remap bloccki OK
FE=Totale oltre limite scansione in background
DF=Totale scansione in background

[SmartOcz] ;Added 4.5.0
01=Tasso errore lettura RAW
03=Tempo accensione
04=Cicli start/stop
05=Settori riallocati
09=Ore accensione
0C=Cicli accensione
C2=Temperatura
E8=Totale settori scritti
E9=Vita rimanente

; Added 6.6.0
64=Totale blocchi cancellati
A7=Modo protezione SSD
A8=Conteggio errori PHY ATA
A9=Blocchi errati
AD=Cancellazioni
B8=Blocchi di fabbrica danneggiati
C0=Mancanze alimentazione inaspettate
CA=Totale numero bit corretti
CD=Massimo tasso PE
CE=Minimo cancellazioni
CF=Massimo cancellazioni
D3=Errori non correggibili SATA
D4=Letture pagine NAND durante recupero
D5=Letture semplici durante tentativi di recupero
D6=Letture adattive durante tentativi recupero
DD=Errori non correggibili percorso dati interno
DE=Recuperi RAID
E6=Protezione mancanza alimentazione
FB=Letture NAND

;Updated 6.7.0
F1=Totale scritture host
F2=Totale letture host

[SmartPlextor] ;Added (5.1.0)/Updated (5.4.0)
01=Tasso errore lettura
05=Settori riallocati
09=Ore accensione
0C=Numero accensioni
AA=Crescita blocchi danneggiati
AB=Totale fallimenti scrittura
AC=Totale cancellazioni fallite
AD=Media scrittura/cancellazioni
AE=Mancanze alimentazione inaspettate
AF=Scritture fallite (caso peggiore)
B0=Cancellazioni fallite (caso peggiore)
B1=Livello sorvolo
B2=Blocchi riservati usati (caso peggiore)
B3=Blocchi riservati usati
B4=Blocchi riservati non usati (totale)
B5=Fallimenti programma
B6=Fallimenti cancellazione
B7=DownShift interfaccia SATA
B8=Errori corretti dati end-to-end
BB=Errori non correggibili
BC=Time out comando
C0=Spegnimenti non pianificati
C3=Tasso ECC
C4=Eventi riallocazione
C6=Settori non correggibili
C7=Errori CRC ultra
E8=Spazio riservato disponibile
E9=GB scritti nella NAND
F1=Totale scritture LBA
F2=Totale letture LBA

[SmartSanDisk] ;Added 5.2.0
05=Blocchi ritirati
09=Ore accensione
0C=Cicli accensione
AA=Blocchi riservati
AB=Fallimenti programma
AC=Fallimenti cancellazioni
AD=Media scritture/cancellazioni
AE=Mancanze alimentazione inaspettate
BB=Errori non correggibili segnalati
C2=Temperatura
E6=Percentuale totale scritture/cancellazioni
E8=Vita rimanente
EA=Percentuale totale scritture/cancellazioni (blocchi BC)
F1=Totale scritture host
F2=Totale letture host

[SmartOczVector] ;Added 5.3.0
05=Blocchi danneggiati accumulati nell'uso
09=Ore accensione
0C=Cicli accensione
AB=Blocchi disponibili oltre le previsioni
AE=Cicli accensione (non pianificati)
BB=Totale letture NAND non correggibili
C3=Totale programmazioni fallite
C4=Totale cancellazioni fallite
C5=Totale letture fallite (non correggibili)
C6=Letture da host
C7=Scritture su host
C2=Temperatura
D0=Cancellazioni medie
D2=Errori CRC SATA
E9=Vita rimanente
F9=Totale programmazioni NAND

;Updated 5.5.0
F1=Totale scritture host
F2=Totale letture host

;Updated 6.6.0
64=Totale blocchi cancellati
B8=Totale blocchi errati di fabbrica
CA=Totale numero bit letti
CD=Max tasso PE
CE=Min cancellazioni
CF=Max cancellazioni
D4=Totale pagine NAND lette richieste lettura recupero
D5=Totale letture semplici durante richieste recupero
D6=Totale letture adattive durante richieste recupero
DD=Errori non correggibili protezione percorso dati interno
DE=recuperi RAID
E0=In garanzia
E1=Polarità DAS
E2=Pfail parziale
E6=Flag attivazione soglia scrittura
F9=Totale programmazioni NAND (pagine)
FB=Totale letture NAND

[SmartCorsair] ;Added 6.2.0
01=Tasso errori lettura RAW
05=Blocchi ritirati
09=Ore accensione
0C=Cicli alimentazione
AA=Blocchi riservati
AC=Cancellazioni fallite
AE=Mancanze alimentazione inaspettate
B5=Scritture fallite
BB=Errori non recuperabili segnalati
C2=Temperatura
C4=Eventi riallocazione
E7=Vita rimanente SSD
F1=GB scritti vita
F2=GB letti vita

[SmartToshiba] ;Added 6.2.0
01=Tasso errori lettura
02=Prestazioni medie
03=Tempo spin-up
04=Avvio/Stop
05=Settori riallocati
07=Tasso errore seek
08=Tempo seek
09=Ore accensione
0A=Ritentativi spin
0B=Tentativi ricalibrazione
0C=Cicli accensione
A7=Modo protetto SSD
A8=Errore PHT SATA
A9=Totale blocchi danneggiati
AD=Cancellazioni
C0=Mancanze alimentazione inaspettate
C2=Temperatura
C4=Eventi riallocazione
C5=Settori attualmente pendenti
C6=Settori non correggibili
F1=Totale scritture host
F2=Totale letture host

[SmartSanDiskGb] ;Added 6.2.0
01=Tasso errori lettura
05=Blocchi riallocati
09=Ore accensione
0C=Cicli alimentazione
A5=Cancellazioni blocchi (SLC)
A6=Cicli S/C min
A7=Blocchi/die danneggiati max
A8=Cicli cancellazione max
A9=Totale blocchi danneggiati
AA=Aumento blocchi danneggiati
AB=Scritture fallite
AC=Cancellazioni fallite
AD=Media cicli cancellazione
AE=Mancanze alimentazione inaspettate
B8=Rilevamenti/correzionie errori end-to-end
BB=Errori non recuperabili segnalati
BC=Timeout comando
C2=Temperatura
C7=Errori CRC
D4=Errori PHT SATA
E6=Percentuale totale S/C
E7=Vita residua SSD
E8=Blocchi riserva rimanenti
E9=Totale GB scritte nella NAND
EA=GB scritti nella NAND (SLC)
EE=Indicatore usura supporti (cicli rimanenti)
F1=Totale GB scritti
F2=Totale GB letti
F4=Stato acceleratore temperatura
F9=GB scritti nella NAND

[SmartKingston] ;Added 6.6.0
;https://media.kingston.com/support/downloads/MKP_521_Phison_SMART_attribute.pdf
01=Tasso errore lettura
02=Prestazioni trasferimento
03=Tempo spinup
05=Settori riallocati
07=Tasso errore seek
08=Prestazioni tempo seek
09=Ore accensione
0A=Ritentativi spin
0C=Cicli di accensione
A8=Errori PHY SATA
AA=Blocchi danneggiati
AD=Cancellazioni
AF=Tabella cluster danneggiati
BB=Errori non correggibili
C0=Spegnimenti non protetti
C2=Temperatura
C4=Blocchi danneggiati successivamente
C5=Settori pendenti attualmente
C7=Errori CRC
DA=Errori CRC
E7=Vita rimanente SSD
E9=Vita scritture nella flash
F0=Testina scrittura
F1=Scritture host
F2=Letture host
F4=Media cancellazioni
F5=Max cancellazioni
F6=Totale cancellazioni

[SmartNVMe] ;Added 6.7.0
01=Avviso critico
02=Temperatura composita
03=Riserva disponibile
04=Livello riserva disponibile
05=Percentuale usata
06=Letture unità dati
07=Scritture unità dati
08=Comandi lettura host
09=Comandi scrittura host
0A=Tempo busy controller
0B=Cicli alimentazione
0C=Ore accensione
0D=Spegnimenti non protetti
0E=Errori integrità supporto e dati
0F=Elementi registro eventi informazione errore

[SmartRealtek] ;Added by Realtek
01=Tasso errore RAW
05=Settori riallocati
09=N. ore accensione
0C=N. accensioni
A1=GDN
A2=Totale cancellazioni
A3=Ciclo PE max
A4=Cancellazioni medie
A5=Blocchi errati iniziali
A6=Blocchi errati totali
A7=Modo protezione SSD
A8=Errori fisici SATA
A9=Salute
AB=Scritture fallite
AC=Cancellazioni fallite
AE=N. spegnimenti non previsti
AF=ECC falliti
B5=Accessi non allineati
BB=Errori non correggibili riportati
C2=Temperatura contenitore
C3=ECC corretti cumulativi
C4=Eventi riallocazione
C7=Errori CRC Ultra DMA
CE=Cancellazioni min.
CF=Cancellazioni max.
E7=Vita residua
E8=Spazio riservato disponibile
F1=Vita scrittura
F2=Vita lettura
F9=Totale GB scritti nella NAND
FA=Totale GB scritti nella NAND (SLC)

[SmartSKhynix] ; Updated 8.8.0
01=Tasso errore lettura
05=Settori ri-assegnati
09=Ore accensione
0C=Numero cicli alimentazione
64=Cancellazioni totali
A8=Min. cancellazioni
A9=Max. cancellazioni
AA=Blocchi riservati
AB=Fallimenti programma
AC=Fallimenti cancellazioni
AE=Mancanze alimentazione inaspettate
AF=Fallimenti programma (caso peggiore)
B0=Fallimenti cancellazioni (caso peggiore)
B1=Wear Leveling
B2=Blocchi riservati usati (caso peggiore)
B3=Blocchi riservati usati (totale SSD)
B4=Blocchi riservati non utilizzati (SSD Total)
B5=Fallimenti programma (totale SSD)
B6=Fallimenti cancellazioni (totale SSD)
B7=Downshift SATA
B8=Rilevamento errori end-to-end
BB=Errori non correggibili
BC=Timeout comandi
BF=Eventi shock operativo
C2=Temperatura
C3=Tasso ECC
C4=Eventi di riallocazione
C6=Settori non correggibili
C7=Errori CRC
C9=Tasso errori lettura non correggibili via software
CC=Tasso correzione ECC software
D4=Errori fisici
E7=Vita rimanente SSD
E9=Vita residua SSD
EA=NAND scritti
F1=Totale LBA scritti
F2=Totale LBA letti
FA=Totale n. ritentativi lettura NAND

[SmartKioxia] ; Added 8.8.0
09=Ore da accensione
0C=N. cicli alimentazione
A7=Modalità protezione SSD
A8=Errori SATA PHY
A9=Blocchi errati
AD=Cancellazioni (dati utente)
C0=Mancanze alimentazioni impreviste
C2=Temperatura
F1=Scritture host

[SmartWdc] ; Added 8.8.0
01=Tasso errori lettura
05=Blocchi riassegnati
09=Ore da accensione
0C=N. cicli alimentazione
A5=Cancellazioni blocchi (SLC)
A6=Cicli min. P/E
A7=Blocchi danneggiati max per die
A8=Cicli max P/E
A9=Blocchi errati
AA=Aumento blocchi danneggiati
AB=Errori programma
AC=Errori cancellazione
AD=Media cicli P/E
AE=Mancanze alimentazione impreviste
B8=Rilevamenti/correzioni errori end-to-end
BB=Errori non correggibili segnalati
BC=Timeout comando
C2=Temperatura
C7=Errori CRC
D4=Errore fisico SATA
E6=Indicatore usura supporti
E8=Spazio di riserva disponibile
E9=GB scritti nella NAND
EA=GB scritti nella NAND (SLC)
EE=Indicatore usura supporti (cicli rimanenti)
F1=Totale GB scritti
F2=Totale GB letti
F3=Totale scritture NAND
F4=Stato acceleratore temperatura
F9=GB scritti nella NAND

[SmartKingstonSuv]
; https://media.kingston.com/support/downloads/UV400-SMART-attribute.pdf
; https://media.kingston.com/support/downloads/UV500_SMART_attribute.pdf
01=Tasso errori lettura
05=Settori riassegnati
09=Ore da accensione
0C=N. cicli alimentazione
AA=Blocchi di riserva usati
AB=Errori programma
AC=Errori cancellazione
AE=Spegnimenti imprevisti
AF=Program Fail Count Worst Die
B0=Erase Fail Count Worst Die
B1=Wear Leveling Count
B2=Used Reserved Block Count worst Die
B4=Unused Reserved Block Count (SSD Total)
BB=Errori non correggibili segnalati
C2=Temperatura
C3=On-the-Fly ECC Error Count
C4=Eventi di riallocazione
C5=Pending Sector Count
C7=UDMA CRC Error Count
C9=Uncorrectable Read Error Rate
CC=Soft ECC Correction Rate
E7=Vita residua SSD
EA=Lifetime Nand Writes
F1=Lifetime Host Writes
F2=Lifetime Host Reads
FA=Total Number of NAND Read Retries

[SmartKingstonKC600]
;https://media.kingston.com/support/downloads/KC600-SMART-attribute.pdf
01=Tasso errori lettura
05=Re-Allocated NAND Block Count
09=Power-On Hours
0C=N. cicli alimentazione
94=Reserved
95=Reserved
96=Reserved
97=SLC Average Erase Count
9F=DRAM 1 bit Error Count
A0=Reported UECC (UnCorrectable) Errors
A1=Available Reserved Space
A4=Reserved
A5=Reserved
A6=Reserved
A7=Average Erase Count
A8=Reserved
A9=Percentage Of Rated Lifetime Remaining
B1=Reserved
B5=Program Fail Count
B6=Erase Fail Count
C0=Mancanze alimentazioni impreviste
C2=Device Temperature
C3=Hardware ECC Recovered
C4=Eventi di riallocazione
C7=UDMA CRC Error Count
E7=Percentage of Rated Lifetime Remaining
E8=Unused Reserved Block Count
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read
F5=Total Media Writes

[SmartKingstonDC500]
;https://media.kingston.com/support/pdf/MKP_521-7_SMART-DC500_attribute_hr.pdf
01=Host UNC Error Count
09=Ore da accensione
0C=Power On / Off Cycle
A7=Protect mode
A8=Errori SATA PHY
A9=Bad Block Rate
AA=Bad Block Information
AC=Erase Failure Count
AD=Erase Count
B5=Program Fail Count
B6=Erase Failure Count
BB=Host UNC Error Count
C0=Mancanze alimentazioni impreviste
C2=Temperatura
C4=Total Later Bad Block Count
C7=Errori CRC
CF=Thermal Throttling Count
DA=CRC Error Count
E7=SSD Life Remaining
E8=Read Fail Count
E9=NAND Write
F1=Host Write
F2=Host Read
F4=Avg Erase Count
F5=Max Erase Count
F6=Total Erase Count

[SmartKingstonSA400]
;https://github.com/hiyohiyo/CrystalDiskInfo/issues/20
01=Uncorrectable Errors
09=Ore da accensione
0C=Power Cycles
94=Vendor Unique
95=Vendor Unique
A7=Vendor Unique
A8=Errori SATA PHY
A9=Vendor Unique
AA=Bad Block Count
AC=Vendor Unique
AD=Erase Count
B5=Vendor Unique
B6=Vendor Unique
BB=Uncorrectable ECC Errors
C2=Temperatura
C4=Reallocation Events
C7=SATA CRC Error
DA=CRC Error Count
E7=SSD Wear Indicator
E9=Lifetime Nand Writes
F1=Lifetime Writes from Host
F2=Lifetime Read from Host
F4=Average Erase Count
F5=Max Erase Count
F6=Total Erase Count

[SmartSsstc]
01=Raw Read Error Rate
05=Reallocated Block Count
09=Ore da accensione
0C=N. cicli alimentazione
AA=Available Reserved Space
AB=Errori programma (Total)
AC=Errori cancellazione (Total)
AD=Average Program/Erase Count
AE=Mancanze alimentazione impreviste
AF=Program Fail count (Worst case)
B0=Erase Fail Count (Worst case)
B1=Wear Leveling Count
B2=Used Reserved Block Count (Worst case)
B3=Used Reserved Block Count (Total)
B4=Unused Reserved Block Count (Total)
B7=SATA Interface Down shift
B8=End-to-End Data Errors Count
BB=Uncorrectable Error Count
BC=Command Time out
C2=Drive Temperature
C3=ECC rate
C6=OffLine Uncorrectable Error Count
C7=SATA CRC Error Count
E5=Power Loss Protection Failure
E7=Percentage Lifetime Remaining
E8=Available Reserved Space 
E9=GB scritti nella NAND
F1=Total Host Write
F2=Total Host Read 
F3=NAND GB Written

[SmartIntelDc]
;https://github.com/hiyohiyo/CrystalDiskInfo/issues/18
01=Raw Read Error Count
05=Reallocated Flash Block Count
09=Ore da accensione
0C=N. cicli alimentazione
0E=Device Capacity
0F=User Capacity
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Available
AC=Total Block Erase Failure
AD=Per Block Max Erase Count
AE=Mancanze alimentazione impreviste
AF=Average Erase Count
B0=Power Loss Protection Error
B5=Total Block Program Failure
B8=Rilevamento errori end-to-end
BB=Uncorrectable Error Count
C2=Temperatura
C5=Pending Sector Count
C6=Offline Uncorrectable Error Count
C7=Errori CRC
CA=Percentage of Drive Life Used
E2=Timed Workload - Media Wear
E3=Timed Workload - Host Read/Write Ratio
E4=Timed Workload Timer
EA=Thermal Throttle Status
EB=Total Host Bytes/Sectors Written
F1=Total Nand Bytes/Sectors Written

[SmartApacer]
09=Ore da accensione
0C=N. cicli alimentazione
A3=Maximum Erase Count
A4=Average Erase Count
A6=Total Later Bad Block Count
A7=Modalità protezione SSD
A8=Errori SATA PHY
AB=Errori programma
AC=Errori cancellazione
AF=Bad Cluster Table Count
C0=Mancanze alimentazioni impreviste
C2=Temperatura
E7=Lifetime Left
F1=Total Sectors Write

[SmartSiliconMotion]
01=Tasso errori lettura
05=Reallocated Sectors Count
09=Power-On Hours
0C=N. cicli alimentazione
94=SLC Total Erase Count
95=SLC Maximum Erase Count
96=SLC Minimum Erase Count
97=SLC Average Erase Count
9F=DRAM 1 bit Error Count
A0=Uncorrectable sectors count when read/write
A1=Number of Valid Spare Blocks
A2=Number of Cache Data Block
A3=Number of Initial Invalid Blocks
A4=Total Erase Count
A5=Maximum Erase Count
A6=Minimum Erase Count
A7=Average Erase Count
A8=Max Erase Count of Spec
A9=Remain Life
AF=Program fail count in worst die
B0=Erase fail count in worst die
B1=Total Wear Level Count
B2=Runtime Invalid Block Count
B5=Total Program Fail Count
B6=Total Erase Fail Count
BB=Uncorrectable Error Count
C0=Power-Off Retract Count
C2=Temperatura
C3=Hardware ECC Recovered
C4=Eventi di riallocazione
C5=Current Pending Sector Count
C6=Uncorrectable Error Count Off-line
C7=Ultra DMA CRC Error Count
E8=Available Reserved Space
F1=Total LBA Written
F2=Total LBA Read
F5=Flash Write Sector Count

[SmartJMicron66x]
01=Tasso errori lettura
02=Throughput Performance
03=Spin-Up Time
05=Reallocated Sectors Count
07=Seek Error Rate
08=Seek Time Performance
09=Power-On Hours
0A=Spin Retry Count
0C=N. cicli alimentazione
A7=Modalità protezione SSD
A8=Errori SATA PHY
AA=Bad Block Count
AD=Erase Count
AF=Bad Cluster Table Count
B4=Spare Block Count
C0=Mancanze alimentazioni impreviste
C2=Temperatura
C5=Current Pending Sector Count
E7=Drive Life
E9=Write Sector Count (NAND)
F0=Write Head
F1=Total LBA Written
F2=Total LBA Read

[SmartPhison]
01=Tasso errori lettura
09=Ore da accensione
0C=N. cicli alimentazione
A8=Errori SATA PHY
AA=Bad Block Count
AD=Erase Count
C0=Mancanze alimentazioni impreviste
C2=Temperatura
DA=Number of CRC Error
E7=Vita residua SSD
F1=Scritture host

[SmartSeagate]
; https://crystalmark.info/board/c-board.cgi?cmd=one;no=1818;id=#1818
01=Tasso errori lettura
05=Retired Sectors Count
09=Ore da accensione
0C=N. cicli alimentazione
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Blocks
A8=Errori SATA PHY
AA=Bad Block Count
AB=Errori programma
AC=Errori cancellazione
AD=Erase Count
AE=Mancanze alimentazione impreviste
B1=Wear Range Delta
B5=Program Fail Count
B6=Erase Fail Count
C0=Mancanze alimentazioni impreviste
C2=Temperatura
C9=Soft Error Rate
CC=Soft ECC Correction Rate
DA=CRC Error Count
E7=Vita residua SSD
E8=Read Failure Block Count
E9=NAND GiB Written
EA=Lifetime Writes To Flash
EB=NAND sectors Written
F1=Lifetime Writes From Host
F2=Lifetime Reads From Host
FA=Lifetime NAND Read Retries

[SmartSeagateIronWolf]
; https://www.seagate.com/www-content/manuals/ironwolf-110-ssd/pdf/IronWolf_110_SSD_PM-100841919_B.pdf
01=Raw Read Error Rate
05=Settori riassegnati
09=Ore da accensione
0C=N. cicli alimentazione
64=Flash Gigabytes Erased
66=Lifetime PS4 Entry Count
67=Lifetime PS3 Entry Count
AA=Grown Bad Block Count
AB=Errori programma
AC=Errori cancellazione
AD=Average Program/Erase Count
AE=Mancanze alimentazione impreviste
B1=Wear Range Delta
B7=SATA/PCIe Interface Downshift Count
BB=Uncorrectable ECC Count
C2=Temperatura
C3=RAISE ECC Correctable Count
C6=Uncorrectable Read Error Count
C7=SATA R-Error (CRC) Error Count
E6=Drive Life Protection Status
E7=Vita residua SSD
E8=Available Reserved Space
E9=Lifetime Writes to Flash
F1=Lifetime Writes From Host
F2=Lifetime Reads From Host
F3=Free Space

[SmartMarvell] ; Added 8.8.3
05=Number of New Bad Block
09=Ore da accensione
0C=N. cicli alimentazione
A4=Total Erase Count
A5=Maximum Erase Count
A6=Minimum Erase Count
A7=Average Erase Count
C0=Power off Retract Count
C2=Temperatura
C7=SATA CRC Error Count
F1=Total Written
F2=Total Read

[SmartMaxiotek] ; Added 8.8.6
05=Settori riassegnati
09=Power-On Hours
0C=N. cicli alimentazione
A7=Modalità protezione SSD
A8=PHY Error Count
A9=Blocchi errati
AB=Errori programma
AC=Errori cancellazione
AD=Erase Count
AF=Bad Cluster Table Count
B1=Read Retry Count
B4=Spare Block Count Left
BB=Reported UNC Errors
C0=Mancanze alimentazioni impreviste
C2=Temperatura
C4=Reallocated Event Count
C7=UDMA CRC Error Count
CE=Minimum Erase Count
CF=Maximum Erase Count
D0=Average Erase Count
D1=Minimum Erase Count of SLC block
D2=Maximum Erase Count of SLC block
D3=Average Erase Count of SLC block
E7=Vita residua SSD
E9=Write Counts Sectors to Nand
EA=Read Counts Sectors from Nand
F1=Write Sector Count
F2=Read Sector Count
F5=Bit Error Count

[SmartSeagateBarraCuda] ; Added 8.9.0
01=UECC Error Count
05=Retired Sectors Count
09=Ore da accensione
0C=N. cicli alimentazione
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Blocks
A8=Errori SATA PHY
AA=Bad Block Count
AB=Errori programma
AC=Errori cancellazione
AD=Erase Count
AE=Mancanze alimentazione impreviste
B1=Wear Range Delta
B5=Program Fail Count
B6=Erase Fail Count
C0=Mancanze alimentazioni impreviste
C2=Temperatura
C9=Soft Error Rate
CC=Soft ECC Correction Rate
DA=CRC Error Count
E7=Vita residua SSD
E8=Read Failure Block Count
E9=NAND GiB Written
EA=Lifetime Writes To Flash
EB=NAND sectors Written
F1=Lifetime Writes From Host
F2=Lifetime Reads From Host
FA=Lifetime NAND Read Retries

[SmartYmtc] ; Added 8.10.0
05=New Bad Block Count
09=Ore da accensione
0C=N. cicli alimentazione
AA=Max Bad Block Count
A8=Errori SATA PHY
A9=Blocchi errati
AB=Errori programma
AC=Errori cancellazione
AD=Erase Count
AF=Bad Cluster Count
B7=SATA Interface Downshift
B8=End to End Error Detection/Correction Count
BB=Uncorrectable Error Count
BE=Temperature
C0=Mancanze alimentazioni impreviste
C4=Re-allocated Event Count
C7=Errori CRC
CE=Minimum Erase Count
CF=Maximum Erase Count
D0=Average Erase Count
D1=SLC Minimum Erase Count
D2=SLC Maximum Erase Count
D3=SLC Average Erase Count
E7=Vita residua SSD
E9=Write sector count to NAND
EA=Read sector count to NAND
F1=Total LBA written
F2=Total LBA Read
F3=NAND Temperature
F5=Bit Error Count

[SmartScy] ;Added 8.12.8
01=Raw Read Error Rate
05=Settori riassegnati
07=Seek Error Rate
09=Power-On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
A7=Average Erase Count
AB=Errori programma
AC=Errori cancellazione
AD=Erase Count
B1=Read Retry Count
B4=Spare Block Count Left
B7=Runtime Bad Block
BB=Reported UNC Errors
C0=Mancanze alimentazioni impreviste
C2=Controlled Temperature
C3=Cumulative ECC Bit Correction Count
C4=Reallocated Event Count
C5=Current Pending Sector
C7=UDMA CRC Error Count
E7=Vita residua SSD
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read
F5=Total Nand Flash Written

[SmartRecadata] ;Added 8.14.0
07=Seek Error Rate
09=Power-On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
A7=Average erase count
AB=Errori programma
AC=Errori cancellazione
AD=Erase Count
B1=Read Retry Count
B4=Spare Block Count Left
B7=Runtime Bad Block
BB=Reported UNC Errors
C0=Mancanze alimentazioni impreviste
C2=Controlled temperature
C3=Cumulative ECC Bit Correction Count
C4=Reallocated Event Count
C5=Current Pending Sector
C7=UDMA CRC Error Count
E7=Vita residua SSD
F1=Total LBAs written
F2=Total LBAs read
F5=Total Nand Flash Written

[SmartSanDiskHp] ;Added 8.17.0
01=Raw Read Error Rate
05=Blocchi riassegnati
09=Ore da accensione
0C=Drive Power Cycle Count
AA=Reserved Block Count
AB=Errori programma
AC=Errori cancellazione
AD=Wear Leveling Count
AE=Mancanze alimentazione impreviste
B0=Unused Reserved Block Count
B7=SATA Interface Downshift Count
B8=End to End Error Detection/Correction Count
BB=Uncorrectable Error Count
BC=Command Time Out
BE=Airflow Temperature
C2=Temperatura
C4=Reallocated Event Count
C7=Errori CRC
C9=SSD Life Left
E6=Indicatore usura supporti
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read
F3=Throttle Statistics
F4=Stato acceleratore temperatura
F9=TLC NAND GB Writes

[SmartSanDiskHpVenus] ;Added 8.17.0
01=Raw Read Error Rate
05=Blocchi riassegnati
09=Ore da accensione
0C=Drive Power Cycle Count
AA=Reserved Block Count
AB=Errori programma
AC=Errori cancellazione
AD=Wear Leveling Count
AE=Mancanze alimentazione impreviste
B0=Unused Reserved Block Count
B7=SATA Interface Downshift Count
B8=End to End Error Detection/Correction Count
BB=Uncorrectable Error Count
BC=Command Time Out
BE=Airflow Temperature
C2=Temperatura
C4=Reallocated Event Count
C7=Errori CRC
C9=SSD Life Left
E6=Indicatore usura supporti
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read
F3=Totale scritture NAND
F4=Stato acceleratore temperatura
F9=TLC NAND GB Writes

[SmartSanDiskDell] ;Added 8.17.0
05=Blocchi riassegnati
09=Ore da accensione
0C=Drive Power Cycle Count
AF=Program Fail Count (Worst Case Component)
B0=Erase Fail Count (Worst Case Component)
B1=Wear Leveling Count
B2=Used Reserved Block Count (Worst Case Component)
B3=Used Reserved Block Count (SSD Total)
B4=Remaining Reserved Block Count (SSD Total)
B5=Program Fail Count (SSD Total)
B6=Erase Fail Count (SSD Total)
BB=Uncorrectable Error Count
C2=Temperatura
C3=ECC Rate
C7=Errori CRC
E6=Indicatore usura supporti
EE=Indicatore usura supporti (cicli rimanenti)
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read

[SmartSanDiskLenovo] ;Added 8.17.0
05=Blocchi riassegnati
09=Ore da accensione
0C=Drive Power Cycle Count
A6=Cicli min. P/E
A7=Blocchi danneggiati max per die
A8=Cicli max P/E
A9=Blocchi erratis
AA=Aumento blocchi danneggiati
AB=Errori programma
AC=Errori cancellazione
AD=Media cicli P/E Attribute
AE=Mancanze alimentazione impreviste
B2=Used Reserved Block Count
B4=Remaining Reserved Block Count
B8=End to End Error Detection/Correction Count
BB=UECC Count
BC=Command Time Out
C2=Temperatura
C7=SATA CRC Errors
D4=Errore fisico SATAs
E6=Indicatore usura supporti
E8=Available Reserved Space
E9=GB scritti nella NAND
EA=GB scritti nella NAND (SLC)
F1=Total Host GB Write
F2=Totale GB letti
F3=Throttle Statistics
F4=Thermal Throttle Status

[SmartSanDiskLenovoHelenVenus] ;Added 8.17.0
05=Blocchi riassegnati
09=Ore da accensione
0C=Drive Power Cycle Count
A6=Cicli min. P/E
A7=Blocchi danneggiati max per die
A8=Cicli max P/E
A9=Blocchi erratis
AA=Aumento blocchi danneggiati
AB=Errori programma
AC=Errori cancellazione
AD=Media cicli P/E Attribute
AE=Mancanze alimentazione impreviste
B2=Used Reserved Block Count
B4=Remaining Reserved Block Count
B8=End to End Error Detection/Correction Count
BB=UECC Count
BC=Command Time Out
C2=Temperatura
C7=SATA CRC Errors
D4=Errore fisico SATAs
E8=Available Reserved Space
E9=Media Wearout Indicator
EA=GB scritti nella NAND (SLC)
F1=Total Host GB Write
F2=Totale GB letti
F3=Throttle Statistics
F4=Thermal Throttle Status
F9=GB scritti nella NAND (TLC)

[SmartMicronMU03] ;Added 8.17.0
01=Raw Read Error Rate
05=Reallocated NAND Block Count
09=Ore da accensione Count
0C=N. cicli alimentazione
AB=Errori programma
AC=Errori cancellazione
AD=Average Block Erase Count
AE=Mancanze alimentazione impreviste
B4=Unused Spare NAND Blocks
B5=Non-4K Aligned Access
B7=SATA interface Downshift
B8=Error Correction Count
BB=Errori non correggibili segnalati
C2=Temperatura
C4=Eventi di riallocazione
C5=Current Pending ECC Count
C6=SMART Offline Scan Uncorrectable Error Count
C7=UDMA CRC Error Count
CA=Lifetime Remaining
CE=Write Error Rate
D2=Successful RAIN Recovery Count
F0=Host Program Page Count
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read
F3=Total Program Page Count
F6=Cumulative Host Sectors Written
F7=Host Program NAND Pages Count
F8=FTL Program NAND Pages Count

[SmartSanDiskCloud] ;Added 9.0.0
05=Retired Block Count
09=Ore da accensione
0D=Count of Uncorrectable ECC Errors
20=Write Amplification multiplied by 100
21=Write Amplification Factor
AA=Blocchi riservati
AB=Errori programma
AC=Errori cancellazione
AD=Average Write/Erase Count
AE=Mancanze alimentazione impreviste
B2=SSD Life Left (upto 0.01%)
BF=Clean Shutdown Count
C0=Unclean Shutdown Count
C2=Temperatura
C4=Number of Blocks Reallocated
E6=Percent of Total Write/Erase Count
E8=Spare Blocks Remaining
E9=Total Nand Writes 64GB
EB=Capacitor Health
F1=Total Host Writes 64GB
F2=Total Host Reads 64GB
F4=Lifetime Thermal Throttle Activations
F5=Percent Drive Life Remaining
FD=SPI Tests Remaining
